Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Аэровокзальные и грузовые комплексы»

Зачет
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Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, не зачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 5.
Компетенция: ПК-2 - Способен обеспечивать организацию и проведение технологических процессов с учетом вида аэропортовой деятельности..
Результаты обучения:
· Знает: Нормативно-правовую базу: нормативные документы, правила и стандарты воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты в аэропортах; устройство и технологии комплексов: основы эксплуатационного содержания АВК и ГК, назначение и правила эксплуатации средств их механизации и автоматизации; безопасность процессов: методы обеспечения авиационной, техносферной и технологической безопасности при обслуживании пассажиро- и грузопотоков.
· Умеет: Применять регламенты: использовать нормативно-правовые акты для организации обслуживания пассажиров и обработки грузов, багажа и почты; планировать автоматизацию: составлять текущие и перспективные планы механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных, складских и технологических процессов в АВК и ГК; контролировать безопасность: осуществлять контроль безопасной и правильной эксплуатации технических систем, объектов и средств механизации аэропорта.
· Владеет: Технологиями организации перевозок: навыками практического выполнения правил, процедур и требований технологических карт по обслуживанию пассажиров и обработке грузов; методами контроля инфраструктуры: навыками применения нормативных документов по безопасной эксплуатации и содержанию объектов аэропортового комплекса; способами защиты и снижения рисков: навыками соблюдения требований технических регламентов безопасности и защиты персонала и пассажиров в чрезвычайных ситуациях.


Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Какое сочетание факторов на генеральном плане аэропорта является определяющим для выбора схемы расположения АВК (между полосами, тангенциально или торцевое)?
Выберите один правильный ответ
а) Состав вспомогательных помещений и количество этажей терминала;
б) Количество и расположение ВПП, пропускная способность и диапазон ее нарастания;
в) Архитектурный стиль главного фасада и роза ветров;
г) Тип общественного транспорта, подводимого к привокзальной площади.

	2. К какой группе помещений аэровокзала согласно стандартной номенклатуре относятся залы регистрации, залы ожидания вылета и зоны выдачи багажа?
Выберите один правильный ответ
а) Помещения основного функционально-технологического назначения;
б) Помещения дополнительного обслуживания пассажиров;
в) Служебные и административные помещения;
г) Вспомогательные и инженерно-технические помещения.

	3. Что является главным отличием «международных аэровокзалов (секторов)» от внутренних при планировке технологических зон?
Выберите один правильный ответ
а) Обязательное наличие обособленных детских игровых зон;
б) Необходимость последовательного размещения зон пограничного, таможенного и санитарно-карантинного контроля;
в) Увеличенная площадь островных стоек самостоятельной регистрации;
г) Исключительное использование децентрализованной модульной системы.

	4. При какой системе предполетного обслуживания пассажир проходит регистрацию, досмотр и посадку в пределах одного изолированного модуля (секции), расположенного непосредственно напротив стоянки его самолета?
Выберите один правильный ответ
а) Централизованная свободная система;
б) Централизованная порейсовая система;
в) Децентрализованная модульная система;
г) Комбинированная разъединенная система.

	5. Какое планировочное решение привокзальной площади обеспечивает наивысшую безопасность и пропускную способность для пешеходов?
Выберите один правильный ответ
а) Организация сквозного пересечения путей движения такси и пешеходов в одном уровне;
б) Полное пространственное разделение путей движения транспорта и пешеходных путей (в том числе в разных уровнях);
в) Размещение зон долговременной парковки вплотную к фронту аэровокзала;
г) Линейное объединение остановок трамваев и автобусов на одной полосе маневрирования.

	6. Какой параметр является базовым при расчете технологических площадей зон обслуживания (регистрации, досмотра, ожидания) в аэровокзале?
Выберите один правильный ответ
а) Среднемесячный объем перевозок за зимний период;
б) Расчетный часовой пассажиропоток (пропускная способность в «час пик»);
в) Общая площадь привокзальной площади, деленная на вместимость перрона;
г) Суммарная взлетная масса всех прикрепленных воздушных судов.

	7. Что понимается под термином «пропускная способность элемента АВК»?
Выберите один правильный ответ
а) Максимальное количество кресел в самолетах, которые перрон может принять одновременно;
б) Максимальное число пассажиров, которое данный элемент (зона, стойка, интроскоп) способен обслужить в единицу времени при нормативном уровне качества;
в) Общее число граждан, допущенных в здание аэровокзала в течение суток;
г) Отношение полезной площади терминала к его строительному объему.

	8. Из каких параметров складывается расчет площади зоны ожидания вылета после регистрации?
Выберите один правильный ответ
а) Из расчетного числа пассажиров в этой зоне в час пик и нормативного удельного показателя площади на одного человека м.кв./пасс.);
б) Из габаритов кресел авиакомпаний и длины телетрапов;
в) Из количества рейсов, выполняемых на широкофюзеляжных воздушных судах;
г) Из общей длины конвейерных лент системы обработки багажа.

	9. Что характеризует «показатель общей загруженности аэровокзала»?
Выберите один правильный ответ
а) Процент коммерческой загрузки воздушных судов авиакомпаний-резидентов;
б) Отношение фактического (или расчетного) пассажиропотока к проектной пропускной способности комплекса за определенный период;
в) Количество сотрудников САБ и таможни, приходящееся на один пассажирский рейс;
г) Время, затрачиваемое одним пассажиром на прохождение всех процедур от Landside до Airside.

	10. Назначение какого основного элемента грузового комплекса заключается в приеме, маневрировании, кратковременном отстое и разгрузке/погрузке автомобильного транспорта клиентов?
Выберите один правильный ответ
а) Грузового перрона;
б) Грузового двора;
в) Грузового склада (основной зоны хранения);
г) Зоны таможенного контроля ULD-контейнеров.

	11. Какое эксплуатационное требование является критическим при размещении грузового комплекса на генеральном плане аэропорта?
Выберите один правильный ответ
а) Размещение ГК в геометрическом центре между пассажирскими терминалами;
б) Обеспечение независимых подъездных путей для автотранспорта со стороны города и возможность расширения склада без нарушения работы других зон аэропорта;
в) Близость к курсо-глиссадной системе взлетно-посадочной полосы;
г) Объединение путей движения перронных грузовых тележек с путями движения пассажирских кобусов.

	12. Какой параметр является определяющим при расчете длины и площади фронта погрузочно-разгрузочных работ грузового двора?
Выберите один правильный ответ
а) Вместимость авиационных поддонов (паллет);
б) Количество и габариты одновременно обслуживаемых расчетных автомобилей, а также время их оборота под погрузкой/выгрузкой;
в) Класс опасности принимаемых к перевозке химических веществ;
г) Мощность погрузчиков, работающих на грузовом перроне.

	13. Для чего при проектировании зданий и сооружений грузового комплекса используются «коэффициенты суточной и часовой неравномерности грузопотока»?
Выберите один правильный ответ
а) Для расчета тарифов на обработку грузов в ночное время;
б) Для учета колебаний спроса и проектирования емкости склада и зон обработки под пиковые объемы, а не под среднее арифметическое значение;
в) Для определения нормативного срока службы весового оборудования;
г) Для вычисления коммерческой загрузки грузовых воздушных судов.

	14. Какая категория грузов в аэропорту требует строгого соблюдения изоляции, специализированных складских помещений и особых требований охраны труда и природной среды при обработке?
Выберите один правильный ответ
а) Генеральные грузы;
б) Экспресс-отправления и почта;
в) Опасные грузы и радиоактивные материалы;
г) Тяжеловесные и негабаритные грузы.

	15. Какие параметры лежат в основе расчета вместимости и площади складских помещений грузового комплекса?
Выберите один правильный ответ
а) Расчетный суточный грузопоток, нормативный срок хранения грузов по категориям и допустимая нагрузка на 1 м. кв. площади пола (с учетом высоты складирования);
б) Общая площадь грузового перрона и количество мест стоянок грузовых самолетов;
в) Грузоподъемность перронных хайлоудеров и объем контейнеров ULD;
г) Численность персонала смены и количество ворот для контейнеровозов.



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1.  Какие основные планировочные схемы (формы) зданий аэровокзалов выделяют по характеру их геометрической связи с перроном и воздушными судами?

	2. Для каких видов общественного транспорта на привокзальной площади необходимо обязательно предусматривать выделенные зоны остановки, посадки/высадки и участки маневрирования?

	3. К какой конкретной группе помещений аэровокзала относятся комнаты матери и ребенка, отделения связи, пункты общественного питания и магазины?

	4. В чем заключается ключевой технологический недостаток «децентрализованной системы обслуживания с индивидуальным подъездом к стоянке самолета» для служб безопасности и коммерции?

	5. Какое базовое требование предъявляется к взаимному расположению зон регистрации и зон досмотра в международном секторе АВК для исключения пересечения потоков?

	6. Какой нормативный показатель используется для перевода расчетного числа пассажиров в физическую площадь зон общего пользования и ожидания аэровокзала?

	7. Почему при расчете емкости технологических зон АВК за основу всегда берется именно «расчетный час пик», а не среднегодовой показатель пассажиропотока?

	8. Из каких двух основных пространственных зон складывается общая площадь зоны выдачи багажа в пассажирском терминале?

	9. При каком состоянии показателя общей загруженности аэровокзала инфраструктура начинает сигнализировать о критическом снижении качества обслуживания и необходимости реконструкции?

	10. Какие три основных элемента входят в обязательный технологический состав любого грузового комплекса аэропорта?

	11. Какое специфическое экологическое требование необходимо закладывать при проектировании систем водоотведения с территории грузового двора?

	12. Каким образом планировка грузового комплекса на генеральном плане аэропорта должна учитывать долгосрочную перспективу роста объемов перевозок?

	13. На основе каких первичных документов и данных строятся графики движения грузопотоков и определяются категории поступающих в аэропорт грузов?

	14. С помощью какого математического коэффициента среднесуточный объем грузопотока пересчитывается в расчетный суточный грузопоток с учетом календарных колебаний?

	15. Какие ключевые физические свойства и характеристики груза определяют его распределение по изолированным секциям грузового склада?
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