Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
[bookmark: _GoBack]Воздушные и кабельные линии электропередач
При проведении промежуточной аттестации в каждом семестре обучающиеся должны ответить на один обязательный вопрос, а также при необходимости ответить на дополнительный  вопрос.
Список вопросов к зачету по I части курса (5ый семестр обучения)
1.Классификация нагрузок.
2. Какие факторы влияют на величину "статической составляющей ветровой нагрузки" при отсутствии гололёда на проводах.
3. Какие факторы влияют на величину "статической составляющей ветровой нагрузки" при наличии гололёда на проводах
4. Основное требование к контактной подвеске. 
5. Что означает термин: "анкерные опоры" ?
6. Основные климатические факторы, влияющие на работу к/с.
7. Классификация простых контактных подвесок по способу закрепления контактного провода на анкерных опорах.
8. Простая контактная подвеска с сезонным регулированием натяжения контактного провода.
9. Изменение натяжения контактного провода в компенсированной простой контактной подвеске. 
10. Классификация цепных контактных подвесок по способу задания натяжения проводов.
11. Полукомпенсированная цепная контактная подвеска.
12. Компенсированная цепная контактная подвеска.
13. Классификация цепных контактных подвесок по способу подвешивания контактного провода к несущему тросу с учётом конструкции опорного узла. 
14. Классификация цепных контактных подвесок по способу расположения проводов в плане относительно оси токоприёмника.
15. Классификация фиксаторов контактного провода.
16 Что означает термин:"исходный режим".
17. Что означает термин: "критическая длина пролёта".
18. Что означает термин: "критическая температура".
19. Что означает термин: "эквивалентная длина пролёта".
20. Цель расчёта свободно подвешенного провода.
21. Основной принцип выбора допустимой длины пролёта.
22. Влияние несущего троса на отклонение контактного провода при действии ветровой нагрузки.
23. Влияние подвесных изоляторов на отклонение проводов.
24. Графическое обозначение опор.
25. Цель секционирования проводов.
26.Принципиальная схема тяговой сети. 
27. Конструкция и материал контактных проводов.
28. Конструкция и материал несущих тросов.
29. Конструкция и материал проводов воздушных линий.
30. Конструкция и материал рессорных тросов и струн.
31. Прямой сочленённый фиксатор контактного провода.
32. Обратный сочленённый фиксатор контактного провода.
33. Схема трёхблочного грузового компенсатора.
34. Схема блочно-полиспастного грузового компенсатора.
35. Неизолирующие сопряжения анкерных участков
36. Какие факторы влияют на величину "динамической составляющей ветровой нагрузки" при отсутствии гололёда на проводах
37. Какие факторы влияют на величину "динамической составляющей ветровой нагрузки" при наличии гололёда на проводах.
38. Что означает термин: "уравнение состояния свободно подвешенного провода".
39. Нагрузка от силы тяжести проводов контактной подвески.
40. Нагрузка от силы тяжести гололёда на проводах ВЛ.
41. Нагрузка от силы тяжести гололёда на контактном проводе. 
42. Нагрузка от силы тяжести гололёда на несущем тросе.
43. Нагрузка от силы тяжести гололёда на всех проводах цепной контактной подвески.
44. Суммарная вертикальная нагрузка, действующая на несущий трос цепной контактной подвеске в режиме "гололёд".
45. Уравнение кривой провисания.
46. Уравнение равновесия.
47. В чём заключается суть вывода уравнения состояния .
48. Выбор расчётного пролёта. 
49. Выбор критического пролёта. 
50. Последовательность расчёта.




Список вопросов (заданий) к экзамену по II части курса
 (6ый семестр обучения).
Задача № 1.
Точки подвеса провода в анкерном участке расположены на одном уровне и жестко закреплены (т. е. не могут иметь продольных перемещений). Все n пролетов равны между собой. Для обеспечения проезда автотранспорта по дороге, пересекающей железнодорожные линии, понадобилось повысить точки подвеса на двух смежных промежуточных консольных опорах на высоту h, м. принять дополнительные меры и какие? Расчет дать в общем виде. Малыми величинами второго порядка и выше пренебречь.
Задача № 2.
В анкерном участке с n равными по длине пролетами свободно подвешенного провода, на двух промежуточных опорах точки подвеса провода при монтаже подняты на высоту h, м. После этого точки подвеса жестко закреплены. Повлияет ли это и в какой степени на изменение натяжения провода при переходе к другому режиму температуры и нагрузки? Решить в общем виде. Малыми величинами второго порядка и выше пренебречь.
Задача № 3
Анкерный участок воздушной линии расположен на уклоне так, что разность высот смежных точек подвеса равна h. Расстояния между опорами равны. Параметры провода линии известны. Определить метод расчета монтажной таблицы натяжения. Решение дать в общем виде.
Задача № 4
В анкерном участке воздушной линии на штыревых изоляторах и жестко закрепленных (неповоротных) консолях имеются пролеты, большие и меньшие критического. Требуется в общем виде определить наибольшую продольную (вдоль линии) составляющую натяжения, передающуюся на штыревой изолятор.
Задача № 5
Провод заданной длины лежит на горизонтальной поверхности. Он растянут силой, близкой нулю, и концы его закреплены неподвижно. Все параметры провода известны. Затем горизонтальную поверхность убирают, и провод провисает. Требуется определить его стрелу провеса, соответствующее упругое удлинение провода и зависимость стрелы провеса и натяжения от площади сечения провода.
Задача № 6
Провод воздушной линии с n равными Пролетами в анкерном участке жестко закреплен на анкерных опорах через натяжную муфту. На промежуточных опорах провод лежит на свободно вращающихся (без трения) роликах. В общем виде определить, на сколько надо сократить длину муфты, чтобы натяжение в проводе увеличилось в 2 раза.
Задача № 7
Рассмотрим один пролет анкерного участка заданной длины с проводом, свободно подвешенным на штыревых изоляторах и на поворотных консолях (кронштейнах) с заданным натяжением. Высота всех точек подвеса одинакова. При обрыве провода в смежном пролете провод проскользнул в зажиме опорной точки на длину у. Определить, как изменится натяжение провода в данном пролете. Все параметры провода и подвески известны. Решение дать в общем виде. Малыми числами выше первого порядка пренебречь.
Задача № 8
Все различной длины пролеты анкерного участка воздушной линии на штыревых изоляторах меньше критического пролета. Все точки опоры расположены на одном уровне. Определить наибольшую стрелу провеса провода при гололедном режиме и зависимость ее от температуры при монтаже линии.
Задача № 9
Для цепной полукомпенсированной подвески с опорными струнами предложить метод определения температуры, при которой все струны пролета, кроме опорных, ослабнут. Параметры проводов подвески, длина пролета и температура беспровесного положения заданы
Задача № 10
Часть пролетов анкерного участка воздушной линии на штыревых изоляторах больше и часть из них меньше критического. Среди них есть пролет, равный критическому. В общем виде определить натяжение провода в этом пролете при режимах минимальной температуры и максимальной нагрузки.
Задача № 11
Цепная подвеска в середине среднего пролета в анкерном участке пересекается путепроводом. Точки подвеса несущего троса по мере приближения к путепроводу равномерно понижаются, всего на h м. Предложить метод построения монтажной таблицы.
Задача № 12
В пролете цепной подвески восемь струн. Оборвались три средние струны. В общем виде определить натяжение оставшихся струн, натяжение и стрелы провеса несущего троса и контактного провода.
Задача № 13
В рассматриваемом пролете полукомпенсированной подвески при повышении температуры провода все точки крепления струн к проводу сместились в сторону анкеровки. В общем виде определить изменение параметров кривых провисания троса и провода под действием перекоса струн без учета изменения упругого удлинения провода и с учетом этого изменения.
Задача № 14
Дана цепная полукомпенсированная подвеска с опорными струнами. Известны: длина пролета, сила тяжести несущего троса и контактного провода, натяжение несущего троса при беспровесном положении контактного провода и натяжение последнего. В общем виде определить натяжение несущего троса при такой температуре, когда ослабнут все струны, кроме опорных.
Задача № 15
Для цепной полукомпенсированной подвески с рессорным тросом составить последовательность расчета натяжений и стрел провеса (рессорного троса) при всех расчетных режимах. Считаем, что при температуре беспровесного режима все точки крепления струн к контактному проводу лежат на одной горизонтали
Задача № 16
В цепной полукомпенсированной подвеске с опорными струнами в дальнейшем предусмотрено подвесить второй контактный провод и при этом повысить на Δδ0 температуру беспровесного положения контактного провода. Каково будет натяжение несущего троса при одном проводе в режиме минимальной и максимальной температуры. Все параметры подвески заданы. Решение дать в общем виде.
Задача № 17
В анкерном участке полукомпенсированной цепной подвески имеются пролеты различной длины. Все точки подвеса несущего троса расположены на одном уровне и могут свободно перемещаться вдоль линии. Определить требуемую длину струн в пролетах различной длины? Все параметры подвески заданы. Решение дать в общем виде.
Задача № 18
Для цепной полукомпенсированной подвески с опорными струнами задана монтажная таблица. Требуется проверить, каково будет натяжение несущего троса в самых неблагоприятных условиях. Решение дать в общем виде.
Задача № 19
В цепной полукомпенсированной подвеске намечено в дальнейшем подвесить второй контактный провода. Каково будет натяжение несущего троса при минимальной температуре и одном проводе? Решение дать в общем виде
Задача № 20
В анкерном участке компенсированной цепной подвески имеются пролеты различной длины. Все точки подвеса на одном уровне. В общем виде определить длину струн в пролете наименьшей длины.
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