Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Информационно-измерительные системы в электроэнергетике»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для зачета

	1.Построить идеальную  характеристику преобразования  для 4-х разрядного униполярного АЦП с диапазоном входных напрряжений от 0 до 10 Вольт.

2. Построить идеальную характеристику преобразования  для 4-х разрядного биполярного АЦП с диапазоном входных напрряжений от -10 до+10 Вольт.АЦП выдает кодовые комбинации в дополнительном коде.
3.Диапазон входных токов измерительного устройства составляет от 0 – 15000 А. Какой разрядности необходимо выбрать идеальное АЦП, чтобы погрешность измерения не превышала 10 А?

4. Диапазон входных токов измерительного устройства составляет от -3000 – +8000 А. Какой разрядности необходимо выбрать идеальное АЦП, чтобы погрешность измерения не превышала 7 А?

5. Диапазон входных напряжений 12-разрядного идеального АЦП составляет от 0-2,5 В. Какой ток протекал по питающей линии клнтактной сети, если измерения проводились с помощью шунта 1000 А/75мВ,а АЦП выдал кодовую комбинацию 0,01 В16?

6. Диапазон входных напряжений 10-разрядного идеального АЦП составляет от 0-5 В. Какой ток протекал по питающей линии клнтактной сети, если измерения проводились с помощью шунта 1000 А/75мВ, а значения тока,протекающего вцепи измерений, составило 4500 А?

7. Построить идеальную  характеристику преобразования  для 3-х разрядного униполярного АЦП с диапазоном входных напрряжений от 0 до 2,5 Вольт.

8. Построить идеальную характеристику преобразования  для 3-х разрядного биполярного АЦП с диапазоном входных напрряжений от -5 до+5 Вольт.АЦП выдает кодовые комбинации в дополнительном коде.
9. Диапазон входных токов измерительного устройства составляет от 0 – 13500 А. Какой разрядности необходимо выбрать идеальное АЦП, чтобы погрешность измерения не превышала 15 А?

10. Диапазон входных токов измерительного устройства составляет от -2000 – +9000 А. Какой разрядности необходимо выбрать идеальное АЦП, чтобы погрешность измерения не превышала 5 А?

11. Диапазон входных напряжений 10-разрядного идеального АЦП составляет от 0-5 В. Какой ток протекал по питающей линии клнтактной сети, если измерения проводились с помощью шунта 500 А/45мВ,а АЦП выдал кодовую комбинацию 0,002 D16?

12. Диапазон входных напряжений 8-разрядного идеального АЦП составляет от 0-10 В. Какой ток протекал по питающей линии клнтактной сети, если измерения проводились с помощью шунта 300 А/150мВ, а значения тока,протекающего вцепи измерений, составило 3700 А?
· 13. На какие виды классифицируют ИИС? Приведите примеры для каждой группы.

14. Какие величины в электроэнергетике измеряют с помощью ИИС? Приведите примеры. 
15. В чём разница между аналоговыми и цифровыми измерительными приборами в контексте ИИС? Какие у каждого сильные и слабые стороны?

· 16. Как с помощью ИИС контролируют качество электроэнергии (например, уровень гармоник, коэффициент мощности)?

· 17. Как устроена схема измерения активной и реактивной мощности в трёхфазной цепи с помощью ИИС? В чём особенность метода одного, двух или трёх ваттметров?

· 18. Как с помощью ИИС формируют баланс электрической энергии (на примере подстанции)?

· 19. Какие стандарты (например, МЭК, IEEE) применяются при разработке и интеграции компонентов ИИС?

· 20. Как обеспечить совместимость ИИС с существующими автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП)?



