Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  
 
«Инженерная компьютерная графика»
 
[bookmark: _GoBack]При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка. 
 
Примерный перечень вопросов

1. Что называется видом?
2. Что называется разрезом? 
3 Чем отличается сечение от разреза?
4. Где размещают горизонтальный разрез?
5. Как выполнить совмещение вида с разрезом, если
- деталь симметрична?
- деталь несимметрична?
6. Назовите сложные разрезы.
7. Для чего и каким образом выполняют местный разрез?
8. Под каким углом обычно проводят линии штриховки контуров разреза или сечения? Есть ли при этом исключения?
9. Деталь не содержит элементов внутренней формы (отверстий, пазов, углублений, полостей и т.п.). Какие изображения из перечис-ленных (виды, разрезы, сечения, выносные элементы) можно вы-полнять на чертеже этого изделия? Сколько изображений нужно по-строить?
10. На каком расстоянии от изображения проводят размерные ли-нии?
11. Какой размер изделия (меньший или больший) проставляют ближе к его изображению?
12. Как проставляют размеры элементов внутренней формы изделия на его изображении, совмещающем вид и разрез?
Раздел 2 «Аксонометрические проекции» 
13. Какие проекции называют аксонометрическими?
14. Как подразделяются аксонометрические проекции в зависимости от:
- направления проецирования;
- коэффициента искажения?
15. Под какими углами располагаются между собой аксонометри-ческие оси:
- в прямоугольной изометрии;
- во фронтальной (косоугольной) диметрии; 
- в прямоугольной диметрии?
16. В каких аксонометрических проекциях используют приведен-ные коэффициенты искажения и почему?
17. Какой вид аксонометрических проекций рекомендуется приме-нять при изображении длинномерных деталей?
18. По какой аксонометрической оси в прямоугольной диметриче-ской проекции применяется коэффициент искажения, равный 0,5?
19. Как на ортогональном чертеже должны располагаться отрезки, длина которых не искажается в аксонометрии? 
20. Как располагается во фронтальной (косоугольной) диметриче-ской проекции отрезок длиной 100 мм, расположенный пер-пендикулярно фронтальной плоскости проекций, и какова его длина в аксонометрии?
Раздел 3 Резьбовые соединения
21. Что называется резьбой и каковы ее основные параметры?
22. Какой профиль у следующих видов резьбы:
- крепёжной;
- упорной;
- круглой;
- ходовой?
23. У какой из перечисленных выше видов резьбы максимальный коэффициент межвиткового трения?
25. Каким типом линии (сплошная основная или сплошная тонкая) изображаются на чертеже условные линии:
- впадин резьбы;
- выступов резьбы?
26. Как располагаются на чертеже детали по отношению к оси резьбы (дальше от неё или ближе к ней) условные линии:
- выступов наружной резьбы;
- впадин внутренней резьбы;
- линии впадин наружной резьбы;
- выступов внутренней резьбы?
27. Назовите основные отличия метрической резьбы от трубной.
28. Какой шаг метрической резьбы называется основным?
29. Что называется номинальным диаметром метрической резьбы?
30. Как обозначаются на чертеже основные параметры метриче-ской резьбы?
31. Как обозначить на чертеже наружную трубную резьбу размера ? дюйма?
32. Имеются два одинаковых по размерам болта, но один с правой, а другой с левой резьбой. Как их различить?
Раздел 4 «Эскизы и рабочие чертежи деталей»
33. Что называется чертежом детали?
34. Чем эскиз детали отличается от её чертежа?
35. Назовите этапы выполнения эскиза детали?
36. Как располагают на чертеже изображения следующих изделий:
- детали изготовленной точением;
- пружины;
- корпусной детали?
37. Сколько изображений на чертеже изделия должна иметь круглая деталь, содержащая элемент для захвата гаечным ключом и не име-ющая внутренних форм?
38. Какой элемент детали называют:
- лыской;
- фаской; 
- галтелью;
- фланцем?
39. Можно ли применять на чертежах изделий машиностроения масштаб увеличения М 3:1?
40. Что обозначают цифры, стоящие после слова Сталь в обозна-чении марки качественной углеродистой стали?
41. Что означают в обозначении марки материала следующие бук-венные сочетания (или буква):
- Ст;
- СЧ;
- КЧ; 
- Бр;
- Л?
Раздел 5 «Сборочный чертёж»
42. Назовите отличия чертежа общего вида от сборочного чертежа?
43. По каким правилам на сборочном чертеже наносятся позиции изделий, входящих в состав сборочной единицы?
44. Какие размеры наносятся на сборочном чертеже?
45. Какой конструкторский документ: сборочный чертёж или спе-цификация сборочной единицы является основным для рассматри-ваемого изделия?
46. Перечислите наименования разделов, которые могут быть вклю-чены в спецификацию сборочной единицы?
47. По какому принципу раздел не включается в спецификацию?
48. На каком формате допускается совместное размещение сбороч-ного чертежа и спецификации сборочной единицы?
Раздел 6 «Деталирование чертежа сборочной единицы»
49. Что подвергается деталированию сборочный чертёж или чертёж общего вида изделия?
50. Детали, содержащие внутренние формы, обычно показываются на чертеже сборочной единицы полностью рассечёнными. Сохраня-ется ли такая форма изображения на чертеже детали?
51. Какие детали показываются на чертежах нерассечёнными?
52. Положение каких деталей может не совпадать на рабочем чер-теже детали и на чертеже сборочной единицы? 
53. Оси сквозных отверстий на фланце детали не располагаются в плоскости разреза. Допускается ли их условное перенесение в эту плоскость у следующих фланцев:
- цилиндрического;
- прямоугольного?
54. Какие конструктивные элементы деталей могут быть не показа-ны на чертеже сборочной единицы? Допускается ли отсутствие этих элементов на чертеже детали?
Раздел 7 «Компьютерная графика»
55. Что означает выражение: Создать чертёж (деталь, специфика-цию)?
56. Как выполнить настройку формата А3 горизонтальной ориента-ции для последующего построения чертежа детали?
57. Как выполнить в чертеже настройку шрифта размера 3,5 мм?
58. Как выполнить в чертеже настройку длины стрелок размерных линий и шрифта размерных надписей, задав эти параметры равными 3,5 мм?
59. Назовите наименования инструментальных панелей для плоско-го (2D) черчения. Где находятся кнопки для их включения (вызова на экран)?
60. Где и как задаются параметры команд плоского черчения? 
61. Линией стиля Основная начертите окружность ?100 мм без цен-тровых (штрихпунктирных) линий и выполните следующие дей-ствия:
- редактированием окружности постройте центровые линии;
- редактированием окружности изменить её диаметр, задав новое значение 80 мм;
- перенесите окружность и её центровые линии в другое место чер-тежа;
- у окружности удалите ? её часть;
- у окружности измените стиль линии, задав новый стиль Тонкая.
62. Что нужно сделать, чтобы на чертеже построить изображение в масштабе 2:1?
63. Как увеличить в два раза изображение чертежа?
64. Линии каких стилей являются границей штриховки на чертеже?
65. Как выполнить на чертеже штриховку незамкнутого контура?
66. Как изменить на чертеже частоту (интервал между штрихами) и угол наклона штриховки в смежном контуре? 
67. Как выполнить на чертеже заливку серым цветом одного из кон-туров?
68. Как в линейном цепном размере вместо одной из стрелок задать точку?
69. Как в линейном размере поставить сопутствующий знак ??
70. Как в параллельных размерах задать «шахматный порядок» раз-мещения размерных надписей, т. е. сместить надписи соседних раз-меров в разные стороны относительно оси симметрии изображе-ния?
71. Как ниже размерной надписи ?12 записать 4 отв.?
72. Как вставить в чертёж библиотечный элемент – изображение болта М12?50?
73. Как из одного чертежа в другой вставить изображение детали, увеличив это изображение в два раза и повернув его против часовой стрелки на угол 90??
74. Задан чертёж детали, выполненный в масштабе 1:1, у которой имеется небольшая по размеру канавка. Как через создание вида можно добавить выносной элемент этой канавки, выполнив его в масштабе 4:1?
75. Назовите наименования инструментальных панелей для объём-ного (3D) моделирования.
76. Назовите основные операции объёмного моделирования.
77. Сформулируйте общий алгоритм объёмного моделирования.
78. Какие ограничения накладываются на контур(ы) эскиза формо-образующих операций?
79. Какой операцией можно построить модель сплошного шара?
80. Как вместо сплошного шара создать его оболочку толщиной 1 мм?
81. Какими операциями можно построить модель наклонного круго-вого цилиндра?
82. Как вместо сплошного цилиндра создать открытую с одной сто-роны оболочку, имеющую вид стакана?
83. Как в дереве построений задать наименование детали и её свой-ства (обозначение, материал, массу, цвет модели)?
84. Как выполнить редактирование одного из эскизов модели?
85. Как в модели выполнить редактирование параметров одной из формообразующих операций?
85. Как по модели построить одно из перечисленных изображений: вид спереди, прямоугольная изометрия, задав масштаб 2:1? 
85. Как по модели одновременно построить два и более стандартных ортогональных изображения?
86. Как по модели построить разрез или сечение?
87. Как по модели построить дополнительный вид (вид по стрелке)?
88. Что означает словосочетание «разрушить вид» и как выполнить такое «разрушение»?
89. Как выполнить размещение в одном виде всех изображений чер-тежа, построенных в одном масштабе?
90. Как создать трёхмерную сборку и вставить в неё первую деталь?
91. Перечислите основные операции по сопряжению деталей в трёхмерной сборке? 
92. Как вставить в сборку и обеспечить сопряжение последующих деталей?
93. Как отменить ошибочно выполненное сопряжение моделей в сборке?
94. Как обеспечить вставку и сопряжение невидимых деталей, нахо-дящихся, например, внутри корпусной детали?
95. Как используя библиотеки CAD системы КОМПАС-3D вставить в трёхмерную сборку стандартное изделие (например, болт М12?55)?
96. Сформулируйте общие принципы построения сборочного чер-тежа по трёхмерной сборке.
97. Как проставить позиции изделий на сборочном чертеже?
98. Как создать спецификацию сборочной единицы и внести в неё запись о детали, связав эту запись с чертежом указанной детали и со сборочным чертежом?
99. Как в спецификацию внести запись о стандартном изделии, свя-зав её со сборочным чертежом?
100. Как вывести на печать чертёж изделия?
101. Как вывести на печать спецификацию сборочной единицы?
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