Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Системы и сети передачи информации».
1. Основные понятия передачи информации. Понятие тракта связи.
1. Восприятие человеком звуковых сигналов. Речевые сигналы.
1. Основные параметры сигналов связи.
1. Электроакустические преобразователи, их классификация.
1. Принцип действия электроконтактного преобразователя.
1. Принцип действия электромагнитного преобразователя.
1. Физические процессы, происходящие в проводнике под действием переменного электрического тока.
1. Первичные электрические параметры симметричных линий связи.
1. Вторичные электрические параметры симметричных линий связи.
1. Материалы проводников и изоляции жил симметричных кабелей связи.
1. Строение изоляции жил симметричных кабелей связи.
1. Строение групп и сердечников симметричных кабелей связи.
1. Способы идентификации групп в сердечниках симметричных кабелей связи.
1. Строение оболочек симметричных кабелей связи.
1. Маркировка симметричных кабелей связи.
1. Оконечные устройства симметричных кабельных линий связи.
1. Классы сигналов, передаваемых по СКС и ВС. Категории кабелей.
1. Экранирование кабелей в СКС и ВС.
1. Подключение кабелей СКС и ВС к оконечным устройствам.
1. Структурная схема ВОЛС.
1. Поведение светового луча на границе раздела двух сред.
1. Распространение луча по оптоволноводу, числовая апертура.
1. Траектории распространения лучей, виды оптических излучателей и световодов.
1. Потери мощности сигнала в световоде.
1. Конструкция оптических волокон.
1. Оптические модули.
1. Строение сердечника волоконно-оптического кабеля.
1. Защитные покровы волоконно-оптических кабелей различных типов.
1. Пассивные способы несанкционированного снятия информации в ВОЛС.
1. Характеристика активных способов несанкционированного снятия информации в ВОЛС.
1. Несанкционированное снятие информации в месте изгиба волокна.
1. Формирование канала снятия информации из оптоволокна механическим и акустическим воздействием.
1. Формирование канала снятия информации из оптоволокна путём изменения соотношения показателей преломления.
1. Оптическое туннелирование.
1. Защита ВОЛС от несанкционированного снятия информации.
1. Разделение каналов.
1. Амплитудная модуляция одночастотного сигнала.
1. Амплитудная модуляция многочастотного сигнала.
1. Варианты передачи амплитудно-модулированных сигналов.
1. Применение в преобразователях нелинейных элементов, требования к преобразователям.
1. Однотактные модуляторы.
1. Двухтактные модуляторы.
1. Кольцевой модулятор.
1. Угловые виды аналоговой модуляции.
1. Манипуляция сигналов.
1. Дискретизация передаваемых сообщений. Теорема Котельникова.
1. Амплитудно-импульсная модуляция.
1. Широтно-импульсная модуляция.
1. Фазоимпульсная модуляция.
1. Квантование и кодирование дискретизированных сообщений. Понятие первичного цифрового канала.
1. Универсальная бинарная манипуляция.
1. Фазовая и относительная фазовая бинарные манипуляции.
1. Формирование группового сигнала при ЧРК.
1. Объединение цифровых потоков, интерливинг.
1. Формирование группового сигнала при ВРК.
1. Синхронизация в плезиохронных системах.
1. Устройство выделения тактовой частоты.
1. Плезиохронные системы. (Допускается пользование схемой иерархии.)
1. Синхронизация в синхронных системах.
1. Синхронные системы. (Допускается пользование схемой иерархии.)
1. Линейные топологии цифровых сетей.
1. Кольцевые топологии цифровых сетей.
1. Алгоритмы резервирования.
1. Топологии «двойное кольцо с пассивными путями обхода», «двойное плоское кольцо», «двойное уплощённое кольцо», «звезда».
1. Полносвязные и коммутационные сети.
1. Выбор маршрута.
1. Определение метрики маршрута.
1. Метод коммутации каналов.
1. Сети с закрытой нумерацией.
1. Сети с открытой нумерацией.
1. Сети со смешанной нумерацией.
1. Характеристики вызовов в сетях с коммутацией каналов.
1. Информационная нагрузка.
1. Дисциплины обслуживания в сетях с коммутацией каналов.
1. Вероятность потерь вызовов.
1. Дейтаграммный способ передачи в сетях с коммутацией пакетов.
1. Способ передачи с установлением логических соединений в сетях с коммутацией пакетов.
1. Методы обмена данными в сетях с коммутацией пакетов.
1. Классификация способов коммутации.
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Перечень заданий для письменного опроса
 «Системы и сети передачи информации».

	1.
	Информация – это …

	
	а)
	объём знаний, накопленных людьми в процессе их деятельности.
	

	

	
	б)
	сведения о состоянии абонента.
	

	

	
	в)
	сведения, которыми обмениваются абоненты в процессе своей деятельности.
	х

	

	2.
	Как называется информация, представленная в виде пригодном для её передачи? 

	
	а)
	Сообщение.
	х

	

	
	б)
	Сведения.
	

	

	
	в)
	Фраза.
	

	

	3.
	Для чего сообщение должно однозначно отображать передаваемую информацию?

	
	а)
	Для верного восстановления получателем передававшейся информации из 
	х

	
	полученного сообщения.

	

	
	б)
	Для обеспечения защиты передаваемой информации.
	

	

	
	в)
	Для возможности его дальнейшей передачи следующему абоненту.
	

	

	
	г)
	Для увеличения возможной дальности передачи сообщения.
	

	

	4.
	Если в конечный промежуток времени информационный параметр сообщения характеризуется непрерывной функцией времени, то сообщение называется …

	
	а)
	аналоговым.
	

	

	
	б)
	непрерывным.
	

	

	
	в)
	аналоговым или непрерывным.
	х

	

	5.
	Если информационный параметр сообщения в конечный промежуток времени может принимать конечное число значений, то такое сообщение называется …

	
	а)
	кодированным.
	

	

	
	б)
	дискретным.
	х

	

	
	в)
	цифровым.
	

	

	
	г)
	Могут использоваться все вышеуказанные термины.
	

	

	6.
	Совокупность частот гармонических составляющих информационного сигнала называется …

	
	а)
	спектром сигнала.
	х

	

	
	б)
	спектром передачи.
	

	

	
	в)
	частотным диапазоном направляющей системы.
	

	

	
	г)
	коэффициентом модуляции.
	

	

	7.
	Совокупность частот гармонических составляющих сигнала, передающаяся по системе связи называется …

	
	а)
	спектром сигнала.
	

	

	
	б)
	спектром передачи.
	х

	

	
	в)
	частотным диапазоном направляющей системы.
	

	

	
	г)
	коэффициентом модуляции.
	

	




	8.
	Преобразование исходного спектра информационного сигнала в спектр передачи …

	
	а)
	всегда приводит к существенному ухудшению качества восстановления сигнала на приёме.
	

	
	
	
	

	

	
	б)
	не приводит к искажению сигнала на приёме.
	

	

	
	в)
	приводит к несущественным искажениям сигнала на приёме.
	

	

	
	г)
	приводит к искажениям сигнала при восстановлении, находящимся в  допустимых пределах, в случае правильного подбора параметров преобразования.
	х

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	9.
	Выберите наиболее точное определение: «звуком называется…

	
	а)
	способ передачи информации от абонента до абонента.
	

	

	
	б)
	колебания молекул воздуха.
	

	

	
	в)
	механические колебания молекул упругой среды в определённом частотном диапазоне.
	х

	
	
	
	

	

	10.
	Частоты слышимых человеком колебаний находятся в диапазоне:

	
	а)
	80 – 12000 Гц.
	

	

	
	б)
	20 – 20000 Гц.
	х

	

	
	в)
	300 – 3400 Гц.
	

	

	
	г)
	60 – 108 кГц.
	

	

	11.
	Скорость распространения звуковой волны в воздухе составляет:

	
	а)
	≈ 3 м/с.
	

	

	
	б)
	≈ 3400 м/с.
	

	

	
	в)
	≈ 3 · 108 м/с.
	

	

	
	г)
	≈ 300 м/с.
	х

	

	12.
	Частоты колебаний человеческой речи находятся в диапазоне:

	
	а)
	80 – 12000 Гц.
	х

	

	
	б)
	20 – 20000 Гц.
	

	

	
	в)
	300 – 3400 Гц.
	

	

	
	г)
	60 – 108 кГц.
	

	

	13.
	Спектр передачи речевых сигналов, принятый в системах телефонной связи составляет:

	
	а)
	80 – 12000 Гц.
	

	

	
	б)
	20 – 20000 Гц.
	

	

	
	в)
	300 – 3400 Гц.
	х

	

	
	г)
	60 – 108 кГц.
	

	

	14.
	Динамическим диапазоном сигнала называется …

	
	а)
	разность значений мощности сигнала на входе и выходе системы связи выраженная в логарифмических величинах.
	

	
	
	
	

	

	
	б)
	отношение значений мощности сигнала на входе и выходе системы связи выраженное в логарифмических величинах.
	

	
	
	
	

	

	
	в)
	разность значений минимально возможной и максимально возможной мощности сигнала выраженная в логарифмических величинах.
	

	
	
	
	

	

	
	г)
	отношение значений минимально возможной и максимально возможной мощности сигнала выраженное в логарифмических величинах.
	х

	
	
	
	

	




	15.
	Динамический диапазон сигнала исчисляется в размерности:

	
	а)
	ватт (Вт).
	

	

	
	б)
	децибелл (дБ).
	х

	

	
	в)
	герц (Гц).
	

	

	
	г)
	без размерности.
	

	

	16.
	Технические устройства, свойства которых благоприятствуют передаче в определённом направлении того или иного вида сообщений называются …

	
	а)
	звуковым полем.
	

	

	
	б)
	упругой окружающей средой.
	

	

	
	в)
	направляющей системой.
	х

	

	
	г)
	средой распространения.
	

	

	
	г)
	средой передачи.
	

	

	17.
	Преобразователь звуковых сигналов в электромагнитные называется…

	
	а)
	телефоном.
	

	

	
	б)
	усилителем.
	

	

	
	в)
	генератором.
	

	

	
	г)
	микрофоном.
	х

	

	18.
	Преобразователь электромагнитных сигналов в звуковые называется…

	
	а)
	телефоном.
	х

	

	
	б)
	усилителем.
	

	

	
	в)
	генератором.
	

	

	
	г)
	микрофоном.
	

	

	19.
	Пассивные электроаккустические преобразователи …

	
	а)
	вырабатывают электрическую энергию.
	

	

	
	б)
	не используют электрическую энергию.
	

	

	
	в)
	управляют работой сторонних источников электрической энергии.
	х

	

	20.
	Угольный микрофон является …

	
	а)
	электромагнитным преобразователем.
	

	

	
	б)
	электростатическим преобразователем.
	

	

	
	в)
	электроконтактным преобразователем.
	х

	

	
	г)
	электродинамическим преобразователем.
	

	

	21.
	Значение какого электрического параметра угольного микрофона изменяется при воздействии на него звуковой волны?

	
	а)
	Ёмкости.
	

	

	
	б)
	Сопротивления.
	х

	

	
	в)
	Напряжения.
	

	

	
	г)
	Частоты.
	

	

	22.
	Угольный микрофон является …

	
	а)
	активным преобразователем.
	

	

	
	б)
	пассивным преобразователем.
	х

	

	
	в)
	нейтральным преобразователем.
	

	

	23.
	Значение сопротивления при сжимании зёрен угольного порошка …

	
	а)
	уменьшается
	х

	

	
	б)
	увеличивается.
	

	

	
	в)
	остаётся неизменным.
	

	

	24.
	Угольный микрофон является …

	
	а)
	обратимым преобразователем.
	

	

	
	б)
	необратимым преобразователем.
	х

	

	
	в)
	двусторонним преобразователем.
	

	

	
	г)
	несимметричным преобразователем.
	

	

	25.
	Диафрагма в электроаккустических преобразователях служит для …

	
	а)
	защиты внутренних устройств преобразователей.
	

	

	
	б)
	восприятия давления звуковой волны и передачи его значения в электрические схемы преобразователей.
	х

	
	
	
	

	

	
	в)
	прохождения через неё электрического тока.
	

	

	
	г)
	отражения звуковой волны.
	

	

	26.
	Электромагнитный преобразователь является…

	
	а)
	обратимым преобразователем.
	х

	

	
	б)
	необратимым преобразователем.
	

	

	
	в)
	нейтральным преобразователем.
	

	

	27.
	За счёт чего возникает электрический ток в электромагнитном преобразователе?

	
	а)
	За счёт изменения электрического сопротивления цепей преобразователя.
	

	

	
	б)
	За счёт изменения магнитного потока и возникновения ЭДС магнитной индукции.
	х

	
	
	
	

	

	
	в)
	За счёт уменьшения расстояния между витками обмоток полюсных электромагнитов.
	

	
	
	
	

	

	
	г)
	За счёт перемещения обмоток полюсных электромагнитов по сердечникам.
	

	

	28.
	За счёт чего электромагнитный преобразователь порождает звуковые волны?

	
	а)
	За счёт колебаний мембраны, вызванных прохождением по ней электрического тока.
	

	
	
	
	

	

	
	б)
	За счёт вибраций корпуса преобразователя.
	

	

	
	в)
	За счёт колебаний мембраны, вызванных воздействием на неё переменного магнитного поля.
	х

	
	
	
	

	

	
	г)
	За счёт колебаний полюсных электромагнитов, вызванных воздействием на них переменного магнитного поля.
	

	
	
	
	

	

	29.
	Изменение воздушных зазоров в преобразователе происходит …

	
	а)
	из-за перемещения мембраны.
	х

	

	
	б)
	из-за перемещения полюсных электромагнитов.
	

	

	
	в)
	из-за перемещения постоянного магнита.
	

	

	
	г)
	из-за перемещения преобразователя в микротелефонной трубке.
	

	

	30.
	Электромагнитный преобразователь является …

	
	а)
	активным преобразователем.
	х

	

	
	б)
	пассивным преобразователем.
	

	

	
	в)
	катушечным преобразователем.
	

	

	31.
	Мощность сигнала нулевого уровня составляет…

	
	а)
	1 МВт.
	

	

	
	б)
	1 мкВт.
	

	

	
	в)
	1 мВт.
	х

	

	
	г)
	1 Вт.
	

	

	32.
	Значения напряжений и сил токов сигналов нулевого уровня зависит от…

	
	а)
	вида используемой логарифмической шкалы (десятичная или натуральная).
	

	

	
	б)
	природы электрического тока (постоянный или переменный).
	

	

	
	в)
	рекомендаций МСЭ-Т.
	

	

	
	г)
	сопротивления схемы, на котором производится измерение уровня.
	х

	

	33.
	Уровни сигналов при десятичной логарифмической шкале исчисляются в размерности...

	
	а)
	миливатт (мВт).
	

	

	
	б)
	непер (Нп).
	

	

	
	в)
	децибелл (дБ).
	х

	

	
	г)
	ампер (А).
	

	

	34.
	Уровни сигналов при натуральной логарифмической шкале исчисляются в размерности

	
	а)
	непер (Нп).
	х

	

	
	б)
	миливатт (мВт).
	

	

	
	в)
	децибелл (дБ).
	

	

	
	г)
	вольт (В).
	

	

	35.
	Относительные уровни сигналов могут представляться…

	
	а)
	в относительном и дифференциальном выражениях.
	

	

	
	б)
	в относительном и разностном выражениях.
	х

	

	
	в)
	в интегральном и разностном выражениях.
	

	

	36.
	При превышении уровня сигнала на входе относительно уровня сигнала на выходе устройство связи …

	
	а)
	замедляет время прохождения сигнала.
	

	

	
	б)
	вносит в сигнал затухание.
	х

	

	
	в)
	считается инерционным устройством.
	

	

	
	г)
	обладает усилительными свойствами.
	

	

	37.
	При превышении уровня сигнала на выходе относительно уровня сигнала на входе устройство связи …

	
	а)
	вносит в сигнал затухание.
	

	

	
	б)
	считается инерционным устройством.
	

	

	
	в)
	обладает усилительными свойствами.
	х

	

	
	г)
	замедляет время прохождения сигнала.
	

	

	38.
	Сколько проводов должна содержать в своём составе направляющая система, предназначенная для передачи информации с помощью электрических токов?

	
	а)
	1
	

	

	
	б)
	3
	

	

	
	в)
	8
	

	

	
	г)
	2
	х

	

	39.
	Какие токопроводящие направляющие системы называются симметричными?

	
	а)
	Коаксиальные.
	

	

	
	б)
	С осевой симметрией расположения проводов.
	

	

	
	в)
	Содержащие в своём составе провода с одинаковыми электрическими параметрами.
	х

	
	
	
	

	

	
	г)
	Фантомные цепи.
	

	

	40.
	Поверхностный эффект и эффект близости…

	
	а)
	уменьшают площадь поперечного сечения проводников, задействованную в пропуске электрического тока.
	х

	
	
	
	

	

	
	б)
	способствуют нагреву поверхности проводников.
	

	

	
	в)
	притягивают проводники друг к другу.
	

	

	
	г)
	преобразуют переменный электрический ток в постоянный.
	

	

	41.
	Какой из перечисленных параметров линий связи не относится к первичным?

	
	а)
	Индуктивность проводников.
	

	

	
	б)
	Ёмкость между проводниками.
	

	

	
	в)
	Проводимость изоляции проводов.
	

	

	
	г)
	Волновое сопротивление линии связи.
	х

	

	42.
	Какой из перечисленных параметров линий связи относится к первичным?

	
	а)
	Коэффициент распространения волны.
	

	

	
	б)
	Сопротивление проводников.
	х

	

	
	в)
	Сила тока в линии связи.
	

	

	
	г)
	Коэффициент укрутки проводников.
	

	

	43.
	Какой из перечисленных параметров линий связи не относится ко вторичным?

	
	а)
	Удельное сопротивление материала проводника
	х

	

	
	б)
	Коэффициент распространения волны по линии связи.
	

	

	
	в)
	Волновое сопротивление линии связи.
	

	

	44.
	Скрутка проводов кабеля в сердечник…

	
	а)
	не влияет на сопротивление проводников.
	

	

	
	б)
	уменьшает сопротивление проводников.
	

	

	
	в)
	увеличивает сопротивление проводников.
	х

	

	45.
	Какой материал используется для изготовления проводников в симметричных кабелях связи?

	
	а)
	Свинец.
	

	

	
	б)
	Алюминий.
	

	

	
	в)
	Медь.
	х

	

	
	г)
	Сталь.
	

	

	46.
	Какой материал не используется в настоящее время при изоляции жил кабелей связи?

	
	а)
	Бумага.
	

	

	
	б)
	Резина.
	х

	

	
	в)
	Полиэтилен. 
	

	

	
	г)
	Поливинилхлорид.
	

	




	47.
	Хорошие изоляционные свойства кордельной изоляции обусловлены…

	
	а)
	наличием в составе изоляции корделя.
	

	

	
	б)
	использованием в составе изоляции ленты, а не сплошного материала.
	

	

	
	в)
	использованием в такой изоляции изолирующих свойств воздуха.
	х

	

	48.
	Какие группы применяются в конструкции кабелей дальней связи.

	
	а)
	Одинарная жила.
	

	

	
	б)
	Парной скрутки.
	

	

	
	в)
	Звёздной скрутки.
	х

	

	
	г)
	Все вышеперечисленные виды групп.
	

	

	49.
	В конструкциях кабелей какого типа применяются группы звёздной скрутки? 

	
	а)
	В кабелях, предназначенных для построения телефонных зоновых сетей.
	

	

	
	б)
	В магистральных кабелях.
	

	

	
	в)
	В кабелях обоих перечисленных типов.
	х

	

	50.
	Общая совокупность проводников в кабеле называется…

	
	а)
	парой.
	

	

	
	б)
	сердечником.
	х

	

	
	в)
	группой.
	

	

	
	г)
	четвёркой.
	

	

	51.
	Какая скрутка групп используется в сердечниках магистральных кабелей?

	
	а)
	Повивная.
	х

	

	
	б)
	Пучковая.
	

	

	
	в)
	Оба перечисленных типа скрутки.
	

	

	52.
	По какому закону осуществляется укладка групп в повивы?

	
	а)
	п + 4
	

	

	
	б)
	п + 5
	

	

	
	в)
	п + 6
	х

	

	
	г)
	п + 7
	

	

	53.
	По какому закону осуществляется укладка пучков в повивы?

	
	а)
	п + 4
	х

	

	
	б)
	п + 5
	

	

	
	в)
	п + 6
	

	

	
	г)
	п + 7
	

	

	54.
	Найдите правильное утверждение.

	
	а)
	В сердечниках местных телефонных кабелей используется только пучковая скрутка.
	

	
	
	
	

	

	
	б)
	Пучковая скрутка используется только в сердечниках местных телефонных кабелей.
	х

	
	
	
	

	

	
	в)
	При пучковой скрутке сердечник кабеля не содержит повивов.
	

	




	55.
	Как называется лента, которая может разделять концентрические слои в сердечнике?

	
	а)
	Поясная изоляция.
	х

	

	
	б)
	Групповая изоляция.
	

	

	
	в)
	Влагозащитная оболочка.
	

	

	
	г)
	Подушка.
	

	

	56.
	Какой материал не используется при изготовлении влагозащитных оболочек?

	
	а)
	Поливинилхлорид.
	

	

	
	б)
	Полиэтилен.
	

	

	
	в)
	Полистирол.
	х

	

	57.
	Какой материал не используется при изготовлении влагозащитных оболочек?

	
	а)
	Медь.
	х

	

	
	б)
	Сталь.
	

	

	
	в)
	Алюминий.
	

	

	
	г)
	Свинец.
	

	

	58.
	Какой материал используется при изготовлении броневых покровов?

	
	а)
	Медь.
	

	

	
	б)
	Сталь.
	х

	

	
	в)
	Алюминий.
	

	

	
	г)
	Свинец.
	

	

	60.
	Какой материал изоляции жил маркируется индексом «П»?

	
	а)
	Поливинилхлорид.
	

	

	
	б)
	Полиэтилен.
	х

	

	
	в)
	Полистирол.
	

	

	61.
	Какой материал изоляции жил при маркировке кабеля не имеет индекса?

	
	а)
	Полистирол.
	

	

	
	б)
	Поливинилхлорид.
	

	

	
	в)
	Бумага.
	х

	

	
	г)
	Полиэтилен.
	

	

	62.
	Какой материал влагозащитной оболочки маркируется индексом «С»?

	
	а)
	Свинец.
	

	

	
	б)
	Стирофлекс.
	

	

	
	в)
	Сталь.
	х

	

	63.
	Какой материал влагозащитной оболочки при маркировке кабеля не имеет индекса?

	
	а)
	Алюминий.
	

	

	
	б)
	Полиэтилен.
	

	

	
	в)
	Свинец.
	х

	

	
	г)
	Сталь.
	

	




	64.
	Каким индексом маркируется кабель, не содержащий броневые покровы?

	
	а)
	«Б».
	

	

	
	б)
	«Г».
	х

	

	
	в)
	«К».
	

	

	
	г)
	«П».
	

	

	65.
	На сколько классов стандарт ISO/IEC 11801 подразделяет сигналы, передающиеся по структурированным кабельным сетям?

	
	а)
	На 3.
	

	

	
	б)
	На 6.
	х

	

	
	в)
	На 8.
	

	

	
	г)
	На 12.
	

	

	66.
	Какой параметр является определяющим для отнесения сигнала к тому или иному классу, согласно стандарта ISO/IEC 11801?

	
	а)
	Защищённость.
	

	

	
	б)
	Дальность передачи.
	

	

	
	в)
	Затухание.
	

	

	
	г)
	Частота.
	х

	

	67.
	Какой материал изоляции жил кабелей СКС маркируется индексом «РЕ»?

	
	а)
	Поливинилхлорид.
	

	

	
	б)
	Полиэтилен.
	х

	

	
	в)
	Полистирол.
	

	

	68.
	Какой материал изоляции жил кабелей СКС маркируется индексом «РVC»?

	
	а)
	Поливинилхлорид.
	х

	

	
	б)
	Полиэтилен.
	

	

	
	в)
	Полистирол.
	

	

	69.
	Как маркируются кабели СКС с экранированием сердечника из неэкранированных пар?

	
	а)
	UTP.
	

	

	
	б)
	S/UTP.
	х

	

	
	в)
	STP.
	

	

	
	г)
	S/STP.
	

	

	70.
	Как маркируются кабели СКС с экранированием сердечника из неэкранированных пар?

	
	а)
	S/UTP.
	

	

	
	б)
	FTP.
	

	

	
	в)
	SсTP.
	

	

	
	г)
	Все вышеперечисленные виды маркировок.
	х

	

	71.
	Как маркируются кабели СКС с экранированием сердечника из неэкранированных пар?

	
	а)
	FTP-S.
	

	

	
	б)
	FTP.
	х

	

	
	в)
	SсTP-S.
	

	

	
	г)
	Все вышеперечисленные виды маркировок.
	

	




	72.
	Как маркируются кабели СКС с экранированием пар без общего экрана сердечника ?

	
	а)
	UTP.
	

	

	
	б)
	S/UTP.
	

	

	
	в)
	STP.
	х

	

	
	г)
	S/STP.
	

	

	73.
	Как маркируются кабели СКС с комбинированным экранированием пар и сердечника?

	
	а)
	UTP.
	

	

	
	б)
	S/UTP.
	

	

	
	в)
	STP.
	

	

	
	г)
	S/STP.
	х

	

	74.
	Как маркируются кабели СКС с комбинированным экранированием пар и сердечника?

	
	а)
	S/STP.
	

	

	
	б)
	FTP-S.
	

	

	
	в)
	SсTP-S.
	

	

	
	г)
	Все вышеперечисленные виды маркировок.
	х

	

	75.
	Как маркируются кабели СКС с комбинированным экранированием пар и сердечника?

	
	а)
	SсTP
	

	

	
	б)
	FTP.
	

	

	
	в)
	SсTP-S.
	х

	

	
	г)
	Все вышеперечисленные виды маркировок.
	

	

	76.
	Как внестандартно маркируются кабели СКС с экранированием сердечника фольгой?

	
	а)
	UTP.
	

	

	
	б)
	FTP.
	х

	

	
	в)
	SсTP.
	

	

	
	г)
	SсTP-S.
	

	

	77.
	Как внестандартно маркируются кабели СКС с экранированием сердечника проволочной оплёткой?

	
	а)
	UTP.
	

	

	
	б)
	FTP.
	

	

	
	в)
	FTP-S.
	

	

	
	г)
	SсTP.
	х

	

	78.
	Коаксиальные кабели относятся к …

	
	а)
	симметричным токопроводящим направляющим системам.
	

	

	
	б)
	несимметричным токопроводящим направляющим системам.
	х

	

	
	в)
	однопроводным линиям с «землёй».
	

	

	79.
	Чем обусловлена высокая закрытость информации при передаче по коаксиальному кабелю?

	
	а)
	Замыканием электромагнитных полей внутри коаксиальной пары.
	х

	

	
	б)
	Высокой помехозащищённостью.
	

	

	
	в)
	Широким частотным диапазоном.
	

	

	
	г)
	Всеми перечисленными факторами.
	

	

	80.
	Какими достоинствами обладают коаксиальные кабели?

	
	а)
	Замыканием электромагнитных полей внутри коаксиальной пары и, как следствие, закрытостью передаваемой информации.
	

	
	
	
	

	

	
	б)
	Высокой помехозащищённостью.
	

	

	
	в)
	Широким частотным диапазоном.
	

	

	
	г)
	Всеми перечисленными факторами.
	х

	

	81.
	Информационным параметром сигнала в ВОЛС является…

	
	а)
	скорость распространения луча по волокну.
	

	

	
	б)
	цветовая окраска светового луча.
	

	

	
	в)
	яркость светового луча.
	х

	

	
	г)
	угол падения луча на границу раздела сред.
	

	

	82.
	Оптоэлектронные модули служат для …

	
	а)
	усиления оптического сигнала, претерпевшего затухание в процессе прохождения по линии.
	

	

	
	б)
	взаимного преобразования электрических и оптических информационных сигналов.
	х

	

	
	в)
	изменения числовой апертуры оптического волокна.
	

	

	
	г)
	восстановления формы оптического сигнала, искажённого в процессе прохождения по линии.
	



