
Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Системы электросвязи и передачи данных на воздушном транспорте»

Зачет
Инструкция для выполнения заданий закрытого типа: 
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий; 
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, незачтено – 4 и менее правильных ответов. 

Инструкция для выполнения заданий открытого типа: 
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу. 

Семестр изучения: 7
Компетенция: ПК-4  - Способен эксплуатировать информационные и управляющие технические системы, оборудование и объекты аэропортовой инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в сфере аэропортовой деятельности
Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся:
Знает:

основные нормативные требования по авиационной электросвязи для эксплуатации воздушных судов,
основные эксплуатационные требования и характеристики систем электросвязи и передачи данных на воздушном транспорте.
Умеет:
[bookmark: _GoBack]оценивать основные эксплуатационно-технические характеристики систем электросвязи и передачи данных на воздушном транспорте,
применять современные и перспективные системы электросвязи и передачи данных на воздушном транспорте.
Владеет:
навыками подбора и пространственного размещения средств авиационной электросвязи и передачи данных для обеспечения безопасного использования пилотируемых и беспилотных воздушных судов в сегрегированном и общем воздушном пространстве.

Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Сколько значений имеет сигнальное созвездие модуляции QPSK?
Выберите один правильный ответ 
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16

	2. Какому понятию соответствует определение «способность всей системы функционировать без непредсказуемых прерываний во время выполнения намеченного полета»
Выберите один правильный ответ 
А) целостность
B) точность
С) непрерывность
D) эффективность навигационной системы

	3. Какому понятию соответствует определение «требования к бортовому навигационному, связному оборудованию, вычислительным технике и другим средствам»?
Выберите один правильный ответ 
А) цифровая реальность
B) интернет вещей
С) функциональные требования
D) дополненная реальность

	4. Какому понятию соответствует определение «процедура для проведения безголосовых (электронных) процедур согласования и передачи управления между смежными центрами УВД»?
Выберите один правильный ответ 
А) цифровой двойник
B) OLDI
С) EUROCONTROL
D) ОрВД

	5. Какие операции необходимо выполнить для преобразования аналогового сигнала в цифровой?
Выберите все правильные ответы 
A) дискретизация по времени
B) квантование по уровню
C) кодирование
D) модуляция

	6. Какой метод передачи сигналов применяется в системах спутниковой телефонной связи?
Выберите один правильный ответ 
A) многостанционный доступ
B) метод согласования
C) метод частотной модуляции
D) метод временного разделения

	7. Какие модели данных не используются? 
Выберите один правильный ответ 
А) Иерархическая модель.
B) Сетевая модель
С) Реляционная модель
D) Ветвистая модель

	8. Какой режим VDL может передавать речь?
Выберите один правильный ответ
A) VDL1
B) VDL2
C) VDL3
D) VDL4

	9. Что из перечисленного относится к аналоговой модуляции сигналов?
Выберите все  правильные ответы 
А) амплитудная модуляция
B) фазовая модуляция
С) угловая модуляция
D) поперечная модуляция


	10 .Что из перечисленного относится к средам распространения сигнала в проводных линиях связи?
Выберите все правильные ответы 
А) провод
B) кабель
С) волновод
D) оптоволокно

	11. Какие мероприятия включает в себя стратегия развития аэронавигационной системы Российской Федерации до 2030 года?
Выберите все правильные ответы 
А) внедрение зон воздушного пространства свободной маршрутизации,
B) организация схем вылета, прибытия и захода на посадку на принципах PBN,
С) расширение зон отдыха для транзитных пассажиров,
D) создание маршрутов зональной навигации.

	12. Какие компоненты включает в себя концепция CNS/ATM?
Выберите все правильные ответы 
А) организация воздушного движения
B) связь
С) наблюдение
D) связь

	13. Для чего предназначена система SELCAL?
Выберите один правильный ответ 
А) для обеспечения избирательного вызова отдельных наземных радиостанций
B) для обеспечения избирательного вызова отдельных ВС по радиотелефонным каналам, связывающим наземную радиостанцию с ВС
C) для обеспечения избирательного вызова отдельных ВС по радиотелефонным каналам, связывающим ВС с ВС
D) для автоматической передачи метеоинформации экипажам

	14. 	На основе какого стандарта поддерживается база данных полетной информации?
Выберите один правильный ответ 
А) ARINC 424
B) DELTA 32
С) FLY FREE
D) OPEN AIR

	15. Какому понятию соответствует определение «способность системы своевременно выдавать пользователям предупреждения в тех случаях, когда система не должна использоваться для навигации.»
Выберите один правильный ответ 
А) целостность
B) точность
С) непрерывность
D) эффективность навигационной системы



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1. Что составляет основу сети авиационной фиксированной (наземной) электросвязи?


	2. Для чего предназначена авиационная фиксированная электросвязь и чем она отличается от подвижной?

	3. Какому понятию соответствует определение «ослабления уровня радиосигналов вследствие различных процессов при распространении волн»?


	4. Что такое «требуемые характеристики связи» (RCP) и для чего они используются?

	5. Какому понятию соответствует определение «непрерывный диапазон частот, для которого отношение амплитуды выходного сигнала ко входному превышает некоторый заранее заданный предел»?


	6. Какие диапазоны частот используются в авиационной электросвязи и в чем особенности распространения радиоволн каждого из них?

	7. Что такое «информационное направление» в авиационной электросвязи и из каких элементов оно состоит?

	8. Изобразите тональный амплитудно- модулированный сигнал для глубины модуляции 0.2 и 0.95.

	9. Найдите полосу пропускания фильтра по представленной АЧХ и определите тип фильтра.

	10. Какому понятию соответствует определение «часть канала связи от входа передающей каналообразующей аппаратуры до выхода приемной каналообразующей аппаратуры»?


	11. Какому понятию соответствует определение «совокупность технических средств передачи и приема информации и среды распространения сигнала, обеспечивающие передачу информации, содержащейся в сообщении»?


	12. Какому понятию соответствует определение «требования к бортовому навигационному, связному оборудованию, вычислительным технике и другим средствам»?


	13. Найдите преобразование Фурье для сигнала 


	14. Что такое «виртуальный канал» в сетях передачи данных и в чем его достоинства и недостатки?

	15. Составьте схему модели линейного фильтрового канала связи с аддитивным шумом.




