Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения»

[bookmark: _GoBack]При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1. Современное состояние безопасности движения на железнодорожном транспорте.
2. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта США.
3. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта стран ЕС.
4. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта стран СНГ.
5. Техническое регулирования на железнодорожном транспорте.
6. Причины нарушения безопасности движения поездов и маневровой работы.
7. Классификация нарушений безопасности движения.
8. Чем является график движения поездов?
9. В каком порядке утверждается график движения поездов?
10. Что должен обеспечивать сводный график движения поездов?
11. Как подразделяются пассажирские поезда по видам сообщений?
12. Перечислите категории поездов в порядке приоритетности.
13. На какие категории подразделяются грузовые поезда?
14. По какому поясному времени производится движение поездов?
15. Какие пункты являются раздельными пунктами при движении поездов на однопутных участках пути?
16. Чем принципиально отличается установление границ раздельного пункта на двухпутных участках от однопутных?
17. В каких границах главные пути относятся к категории станционных на двухпутных участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой?
18. Какие железнодорожные пути должны иметь номера?
19. Что регламентирует техническо-распорядительный акт (ТРА) станции?
20. Для каких работников порядок, установленный ТРА, является обязательным?
21. Какое нормальное положение установлено ПТЭ для входных нецентрализованных стрелок, расположенных на главных путях станций однопутных линий?
22. Какое нормальное положение установлено ПТЭ для нецентрализованных стрелок, расположенных на главных путях станций двухпутных линий?
23. В каких случаях установка стрелок в нормальное положение не обязательна?
24. Кто переводит централизованные стрелки при приготовлении маршрута для приема и отправления поездов?
25. У кого из работников должны храниться ключи от запертых в маршрутах приема и отправления поездов нецентрализованных стрелок, не оборудованных ключевой зависимостью?
26. Какое средство является основным для передачи указаний при маневрах?
27. Что означает понятие «Руководитель маневров»?
28. Какое первое и главное условие, позволяющее машинисту приводить в движение локомотив (маневровый состав) при производстве маневров?
29. Что обязан сделать машинист, кроме получения команды (сигнала) руководителя маневров, перед выездом на стрелки централизованного маневрового маршрута при нормальной работе устройств СЦБ (план предстоящего передвижения до машиниста ранее доведен руководителем маневров)?
30. Максимально допускаемая скорость при следовании по свободному пути одиночного локомотива или маневрового состава локомотивом вперед с включенными и опробованными автотормозами (не более)?
31. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового состава локомотивом вперед, а также одиночной единицы ССПС по свободному пути (не более)?
32. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового состава вагонами вперед по свободному пути, а также при движении восстановительных и пожарных поездов (не более)?
33. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового состава с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5 -й и 6-й степеней негабаритности (не более)?
34. Максимально допускаемая скорость подхода отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке и при маневрах толчками, а также при движении у фронтов погрузки-выгрузки (не более)?
35. Максимально допускаемая скорость подхода локомотива (одиночного или с вагонами) к вагонам (не более)?
36. Что требуется для производства маневров с выходом за границу станции на однопутных участках и на двухпутных по неправильному пути?
37. Что требуется для производства маневров с выходом за границу станции на двухпутных участках по правильному пути?
38. Какой подвижной состав запрещается распускать толчками и с сортировочной горки?
39. Как разрешается пропускать через сортировочную горку груженые и порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей, груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн при наличии в сцепе одной или двух промежуточных платформ?
40. Укажите границы полезной длины пути при наличии электрической изоляции и светофора (выходного, маршрутного или маневрового) в одном и другом концах пути?
41. Укажите границы полезной длины пути при наличии светофоров и отсутствии электрической изоляции пути?
42. Кто обеспечивает правильную расстановку и согласованность действий всех работников, участвующих в маневрах?
43. Кто руководит маневровыми передвижениями локомотива, не обслуживаемого составительской бригадой или главным кондуктором?
44. На основании каких документов формируются поезда?
45. Какие вагоны не допускается ставить в поезда?
46. Какие вагоны не допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда?
47. При каких условиях допускается постановка вагонов с опасными грузами и порожних цистерн из-под сжиженных газов в грузопассажирские поезда?
48. В какой части тяжеловесного или длинносоставного поезда должны размещаться порожние вагоны?
49. Какое прикрытие от локомотива и открытого подвижного состава с рельсами, балками, бревнами и др. подобными грузами должны иметь вагоны, занятые людьми, в грузовом поезде?
50. При каких условиях допускается постановка вагонов с опасными грузами и порожних цистерн из-под сжиженных газов в людские (не считая воинских) поезда?
51. Какие вагоны должны включаться в автотормозную сеть?
52. На каком типе торможения должны эксплуатироваться пассажирские и почтово-багажные поезда?
53. В чем главное отличие между полным и сокращенным опробованием автотормозов?
54. В каком случае производится полное опробование автотормозов?
55. В каком общем случае машинисту поезда выдается справка о тормозах формы ВУ-45?
56. Что обязан сделать осмотрщик вагонов после сокращенного опробования автотормозов?
57. Что обязан сделать работник, на которого возложено опробование тормозов, если при сокращенном опробовании не сработают тормоза двух хвостовых вагонов?
58. Минимальное количество тормозных башмаков, которое должно быть на поездном локомотиве и мотор-вагонном поезде?
59. Кто осуществляет руководство передвижением хозяйственных поездов на закрытом перегоне?
60. Какой локомотив ставится в голове поезда, следующего с двумя или тремя действующими локомотивами?
61. Для работников каких служб являются обязательными к безоговорочному выполнению приказы диспетчера поездного (ДНЦ)?
62. Какие условия должны выполняться в случае, если на станции в одной смене работают два и более дежурных по станции (ДСП)?
63. По каким путям должен пропускаться поезд, не имеющий остановки на железнодорожной станции?
64. Каким документом регламентируется порядок использования железнодорожных путей для приема и отправления поездов?
65. Что должен обеспечить дежурный по станции (ДСП) в части организации приема поездов?
66. Каким подвижным составом запрещается занимать предохранительные тупики?
67. Каким подвижным составом запрещается занимать улавливающие тупики?
68. Когда ДСП может открыть входной светофор для приема поезда?
69. Максимальная скорость следования поезда при приеме на железнодорожную станцию по пригласительному сигналу или специальному разрешению дежурного по железнодорожной станции
70. Обязанности дежурного по железнодорожной станции (диспетчера поездного при диспетчерской централизации) перед приемом поезда
71. С какой целью ДСП (сигналисты, дежурные стрелочного поста), кроме проверки состояния поезда, встречают поезда и в каких условиях это необходимо?
72. В каких случаях дежурному по железнодорожной станции запрещается отправлять поезд без согласия дежурного по железнодорожной станции, на которую он отправляется?
73. В каком случае можно отправлять с железнодорожной станции специальный самоходный подвижной состав, не оборудованный устройствами безопасности?
74. Обязанности дежурного по железнодорожной станции (диспетчера поездного при диспетчерской централизации) перед отправлением поезда.
75. Кто имеет право открывать выходной светофор?
76. Какие поезда провожает ДСП?
77. Какие документы на железнодорожных станциях формирования выдаются машинистам грузовых и пассажирских поездов?
78. Какие средства сигнализации и связи при движении поездов согласно ПТЭ считаются основными?
79. Что служит разрешением на занятие поездом блок-участка при полуавтоматической блокировке?
80. Что служит разрешением на занятие поездом перегона при автоматической блокировке?
81. Что служит разрешением на занятие поездом блок-участка при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство связи?
82. Максимально допускаемая скорость движения поездов на боковые пути по стрелочным переводам с крестовиной марки 1/11 и круче (по стрелочным переводам из рельсов легче типа Р-65)?
83. Максимально допускаемая скорость движения пассажирских поездов на боковые пути по стрелочным переводам с крестовиной марки 1/9?
84. По каким стрелочным переводам допускается движение поездов на боковые пути со скоростью не более 70 км/час?
85. По каким стрелочным переводам допускается движение поездов на боковые пути со скоростью не более 80 км/час?
86. Скорость проследования светофора с одним желтым (немигающим) огнем (не более)?
87. Скорость движения поезда вагонами вперед (не более)?
88. Скорость движения поезда, принимаемого на тупиковый путь, в начале пути (не более)?
89. Скорость движения моторвагонного поезда при приеме на свободный участок пути, когда следующий участок этого пути занят другим моторвагонным поездом (не более)?
90. Скорость движения поезда по участку, огражденному сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места» при отсутствии у машиниста предупреждения или указания в приказе начальника железной дороги (не более)?
91. Условия отправления поезда с грузами, выходящими за пределы габарита погрузки, когда при следования этого поезда необходимо снижать скорость или соблюдать особые условия.
92. В каких случаях допускается движение поездов вагонами вперед?
93. В чем обязан убедиться машинист после прицепки локомотива к составу поезда?
94. В каком случае производится ограждение остановившегося на перегоне пассажирского поезда (при действующих средствах сигнализации и связи)?
95. В каких случаях не допускается осаживание поезда?
96. В каких случаях остановившийся поезд может начать движение до прибытия вспомогательного локомотива?
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