Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Электротехнические комплексы и системы »

[bookmark: _GoBack]	При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 теста, приведенных из нижеприведенного списка. 

Примерный перечень тестовых вопросов для экзамена:


1. Чем конструктивно отличается провод А от провода АС?

-  не отличается
+ меньше диаметр 
-  больше диаметр 

1. Что означают цифры в обозначении провода А-70?

-  диаметр
+ сечение
-  сопротивление 

1. Что означает цифры в обозначении провода АС-70?

+ сечение алюминиевой части
-  сечение провода
-  сопротивление 

1. С какой целью применяются провода марки АС?

-  для снижения сопротивления
-  для снижения коррозии 
+ для увеличения прочности 

1. Что означает в обозначении кабеля ААГ первая буква?

+ материал жилы
-  материал брони
-  материал оболочки 




1. Что означает в обозначении кабеля ААГ вторая буква?

-  материал жилы
-  материал брони
+ материал оболочки 

1. Сопротивление проводов постоянному току называется:
 
+  омическое 
- активное электрическое 

1. Сопротивление проводов переменному току называется:

-  омическое
+ активное электрическое

1. Какое сопротивление провода больше – омическое или активное электрическое?

-  омическое 
+ активное электрическое 

1. В расчетах Вы учтете различие активных электрических сопротивлений проводов переменному току АС-70 и А-70 при стандартной частоте переменного тока?

-  да
+ нет

1. Как изменяется индуктивное сопротивление линии, если увеличить расстояние между проводами?

-  не изменится 
+ увеличится 
-  уменьшится 

1. Как изменится индуктивное сопротивление линии, если уменьшить расстояние между 
проводами?

-  не изменится
-  увеличится 
+ уменьшится 

1. В какой линии 10 кВ кабельной или воздушной индуктивное сопротивление больше?

-  в кабельной
+ в воздушной

1. В какой линии 10 кВ или 110 кВ – больше индуктивное сопротивление?

-  в линии 10 кВ
+ в линии 110 кВ

1. С какой целью осуществляется транспозиция проводов трехфазной линии?

-  для снижения сопротивления
+ для выравнивания сопротивления фаз

1. Зависит ли от величины тока индуктивное сопротивление проводов, обусловленное внешним магнитным полем, если провод из цветного металла?

-  Да
+ Нет

1. Зависит ли от величины тока индуктивное сопротивление проводов, обусловленное внешним магнитным полем, если провод стальной?

-  Да
+ Нет

1. Зависит ли от материала провода индуктивное сопротивление провода, обусловленное внешним магнитным полем?

- Да
+ Нет

1. Зависит ли от материала провода его индуктивное сопротивление, обусловленное внутренним магнитным полем?

+ Да
-  Нет





1. Зависит ли от материала провода его индуктивное сопротивление?

+ Да
-  Нет

1. Зависит ли от тока индуктивное сопротивление провода, обусловленное внутренним магнитным полем, если провод из цветного металла?

-  Да
+ Нет

1. Зависит ли от тока индуктивное сопротивление провода, обусловленное внутренним магнитным полем, если провод стальной? 

+ Да 
- Нет 

1. В линиях переменного тока имеем одинаковое сечение проводов и одинаковые расстояния между ними. В каком случае полное сопротивление линии меньше?

-  при стальном проводе 
+ при алюминиевом проводе

1. С какой основной целью делают расщепленной фазу трехфазной линии?

-  с целью снижения потерь на корону 
-  с целью снижения активного сопротивления
+ с целью снижения индуктивного сопротивления 

1. Если фазу трехфазной линии вместо провода А-150 выполнить расщепленной на три провода 3×А-50, что произойдёт с её активным сопротивлением?

-  уменьшится 
+ не изменится 
-  увеличится 

1. Если фазу трехфазной линии вместо провода А-150 выполнить расщепленной на три провода 3×А-50. Что произойдет с ее реактивным сопротивлением? 

+ уменьшится 
-  не изменится
-  увеличится 
30. При каких напряжениях применятся следующая схема замещения линии:

+ 10 кВ                                  
-  110 кВ 
-  500 кВ

1. При каких напряжениях применяется П – образная схема замещения линии? 

-  380 В
-  10 кВ
-  35 кВ
+ 220 кВ

1. При каких напряжениях применяется следующая схема замещения трансформатора:

+ 10 кВ
-  220 кВ
-  110 кВ                                                                 
                                              

33. При каких напряжениях применяются Г – образные схемы замещения: 
      трансформатора?

-  220 В
-  35 кВ
-  10 кВ
+ 110 кВ

34. На основании данных какого опыта определяется R трансформатора? 

-  холостого хода
+ короткого замыкания

35. На основании данных какого опыта определяется Х трансформатора?

-  холостого хода
+ короткого замыкания



36. На основании данных какого опыта определяется активная проводимость 
      трансформатора?

+ холостого хода 
-  короткого замыкания 

37. На основании данных какого опыта определяется реактивная проводимость 
      трансформатора?

+ холостого хода
-  короткого замыкания

38. Снизить потери энергии в линии можно:

+ снижением передаваемой реактивной мощности
-  увеличением активного сопротивления 
-  снижением реактивного сопротивления
-  снижением напряжения 

39. При нагрузке, равной номинальной мощности трансформатора, потери
       энергии будут меньше:

-  при включенном одном трансформаторе?
+ при параллельной работе двух трансформаторов одинаковой мощности?

40. Укажите основное мероприятие по снижению потерь энергии из следую
       щих:

-  компенсация реактивного сопротивления
+ компенсация реактивной мощности 
-  уменьшение сечения линии
-  уменьшение напряжения линии

41. При нагрузке меньше, чем 1% номинальной мощности трансформатора,
       потери энергии будут больше:

-  при включенном одном трансформаторе?
+ при параллельной работе двух трансформаторов одинаковой мощности?






42. Как изменятся потери энергии в сети, если параллельно одной линии 
       включить вторую линию того же напряжения?

-  потери не изменятся 
-  потери увеличатся
+ потери снизятся 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 2 


43. Каким методом будете выбирать сечения проводов линии с Uн = 660 В 
      при Тнб = 4500 ч? 

-  по допустимой потере напряжения
+ по экономической плотности тока

44. Каким методом будете выбирать сечения проводов линии с Uн = 10 кВ 
      при Тнб = 3900 ч?

-  по допустимой потере напряжения
+ по экономической плотности тока

45. Каким методом будете выбирать сечение проводов линии с Uн = 380 В 
      при Тнб = 3900 ч?

+ по допустимой потери напряжения
-  по экономической плотности тока 

46. Каким методом будете выбирать сечение проводов линии с Uн = 110 кВ 
      при Тнб = 5000 ч? 

-  по допустимой потере напряжения
+ по экономической плотности тока

47. При выборе сечения проводов линии по допустимой потере напряжения
      расчетное сечение получилось равным 40 мм2. Какое примете стандартное 
      сечение?

-  35 мм2 
+ 50 мм2 


48. При выборе сечения проводов линии 10 кВ расчетное сечение получилось 
      равным 40 мм2. Какое примете стандартное сечение?

+ 35 мм2 
-  50 мм2 

49. При выборе сечения провода линии 110 кВ получено сечение 55 мм2.
      Какое примете стандартное сечение?

-  50 мм2 
+ 70 мм2 

50. Геометрическую разность напряжений в начале и в конце линии называют:

-  поперечной составляющей падения напряжения
-  потерей напряжения
+ падением напряжения


51. Арифметическую разность напряжений в начале и в конце линии называют:

-  падением напряжения
-  продольной составляющей падения напряжения
+ потерей напряжения 

52. Имеем не нагруженную линию 220 В. Напряжение в конце линии:

-  меньше напряжение в начале? 
+ напряжения равны?
-  больше напряжения в начале? 

53. Имеем не нагруженную линию 220 кВ. Напряжение в конце линии:

-  меньше напряжения в начале?
-  напряжения равны? 
+ больше напряжения в начале? 








54. Имеем следующую схему распределительной сети 0,38 кВ:
UI
a




    p1, q1    p3, q3

p2, q2






Как изменится напряжение в точке «а», если отключится потребитель с нагрузкой p1, q1?

-  напряжение не изменится
+ напряжение повысится
-  напряжение понизится

55. Точка в линии с двусторонним питанием, к которой нагрузка подходит с 
      двух сторон, называется:

-  точкой раздела сети
+ точкой токораздела 
-  точкой раздела мощности

56. Указать точку токораздела при известных следующих нагрузках


1                      2                     3
А
В
PА = 6 кВт
PВ = 2 кВт

P1 = 2 кВт       P2 = 3 кВт      P3 = 3 кВт







-  токораздел в точке 1
-  токораздел в точке 2
+ токораздел в точке 3

57. Компенсация реактивной мощности в сети называется?

-  продольной
+ поперечной

58. Как влияет подключение установки компенсации реактивной мощности к 
      электрической сети на напряжение в точке её подключения?

-  напряжение не меняется
-  напряжение снижается
+ напряжение повышается

59. Как расшифровать сокращение РПН?

-  разрыв линии под напряжением 
-  разрыв линии под нагрузкой 
+ регулировка напряжения под нагрузкой 
-  регулирование нагрузки под напряжением 


