Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«АВИАТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И АВИАЦИОННЫХ РАБОТ»
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Инструкция для выполнения заданий закрытого типа: 
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий; 
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: «зачтено» – 5 и более правильных ответов, «незачтено» – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа: 
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 7
Компетенция: 
ПК-3 Способен организовывать технологические операции наземного обеспечения рейсов авиаперевозчиков в аэропортах, на аэродромах и посадочных площадках, исходя из вида аэропортовой деятельности.
Результаты обучения: 
Знает: требования нормативных правовых актов, регламентирующих технологические операции авиатопливного обеспечения полетов и эксплуатационное содержание объектов склада авиаГСМ; правила и процедуры приема, хранения, контроля качества, выдачи на заправку и заправки ВС авиационным топливом.
Умеет: организовывать и выполнять технологические операции авиатопливного обеспечения рейсов на аэродромах и посадочных площадках; применять правила производственной санитарии, противопожарной и экологической безопасности при эксплуатации ЦЗС и ТЗА.
Владеет: навыками организации технологического процесса приема, хранения, очистки от примесей и выдачи авиаГСМ; навыками взаимодействия аэропортовых служб при наземном обеспечении рейсов в части заправки ВС.

Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Аббревиатура ТЗА, применяемая при авиатопливообеспечении, расшифровывается как: 
Выберите один правильный ответ
1) топливозаправочный агрегат;
2) топливозаправщик авиационный; 
3) терминал заправки авиационный;
4) техническая заправочная аппаратура.

	[bookmark: _Hlk152861140]2. Централизованная заправочная система (ЦЗС) в аэропорту представляет собой: 
Выберите один правильный ответ
1) систему подземных трубопроводов и гидрантов на местах стоянок для заправки ВС; 
2) колонну передвижных топливозаправщиков;
3) отдельный резервуарный парк для хранения резервного топлива;
4) систему очистки сточных вод.

	3. Какой документ, подтверждающий соответствие авиаГСМ требованиям ГОСТ и нормативной документации, оформляется лабораторией ГСМ перед выдачей топлива на заправку? 
Выберите один правильный ответ
1) Товарно-транспортная накладная;
2) Паспорт качества; 
3) Акт о неисправностях;
4) Экологический сертификат.

	4. Какой эксплуатационный документ оформляется непосредственно у борта воздушного судна по завершении процесса заправки авиатопливом? 
Выберите один правильный ответ
1) Контрольный талон; 
2) Сводная загрузочная ведомость;
3) Паспорт резервуара;
4) Акт инвентаризации.

	5. Дыхательные клапаны, устанавливаемые на резервуарах для хранения авиаГСМ, предназначены для: 
Выберите один правильный ответ
1) очистки топлива от механических примесей;
2) регулирования давления паров топлива в резервуаре и предотвращения его деформации; 
3) подогрева топлива в зимний период;
4) отвода подтоварной воды.

	6. Для обеспечения экологической безопасности на складах авиаГСМ и улавливания нефтепродуктов из сточных вод применяются: 
Выберите один правильный ответ
1) дыхательные клапаны;
2) нефтеловушки (очистные сооружения); 
3) фильтры-сепараторы;
4) насосные станции.

	7. Для пересчета выданного количества авиатоплива (авиакеросина марок ТС-1 и РТ) из объемных единиц (литров) в массовые (килограммы) необходимо знать: 
Выберите один правильный ответ
1) октановое число топлива;
2) фактическую плотность топлива при температуре измерения; 
3) давление в насосной станции;
4) высоту резервуара.

	8. Какой способ очистки авиационного топлива применяется на объектах авиатопливообеспечения для удаления свободной воды и механических примесей? 
Выберите один правильный ответ
1) Термический;
2) Фильтрация (с использованием фильтров-сепараторов и фильтров-водоотделителей); 
3) Радиационный;
4) Биологический.

	9. Метрологическое обеспечение процесса авиатопливообеспечения требует обязательной периодической поверки: 
Выберите один правильный ответ
1) резервуаров для воды;
2) средств измерений (счетчиков-расходомеров, ареометров, термометров); 
3) фильтроэлементов;
4) дыхательных клапанов.

	10. Какое специальное оборудование часто используется для заправки воздушных судов на необорудованных посадочных площадках? 
Выберите один правильный ответ
1) Гидрантные диспенсеры;
2) Стационарные насосные станции;
3) Фильтровально-заправочные устройства и мобильные топливозаправщики; 
4) Подземные трубопроводы.

	11. К мероприятиям по обеспечению промышленной и экологической безопасности при эксплуатации резервуарных парков относится: 
Выберите один правильный ответ
1) ежегодная покраска ТЗА;
2) своевременная очистка резервуаров от донных отложений и контроль герметичности; 
3) увеличение скорости перекачки топлива;
4) отключение датчиков загазованности.

	12. Взаимодействие при наземном обслуживании рейса в части заправки ВС топливом осуществляется между: 
Выберите один правильный ответ
1) экипажем ВС (авиакомпанией), оператором аэродрома и топливозаправочным комплексом (ТЗК); 
2) службой досмотра и службой питания;
3) пассажирами и экипажем;
4) диспетчером УВД и метеослужбой.

	13. Проведение заправки воздушного судна с пассажирами на борту: 
Выберите один правильный ответ
1) строго запрещено при любых обстоятельствах;
2) разрешено только для грузовых самолетов;
3) допускается при строгом соблюдении установленных мер пожарной безопасности и наличии путей эвакуации;
4) допускается без каких-либо дополнительных ограничений.

	14. Применение инновационных топливозаправщиков с бортовыми системами управления позволяет: 
Выберите один правильный ответ
1) полностью отказаться от лаборатории ГСМ;
2) автоматизировать процесс дозирования, учет выданного топлива и контроль систем безопасности; 
3) увеличить вместимость багажных отсеков ВС;
4) заправлять ВС в полете.

	15. Если произошел разлив авиатоплива на перроне, технологический персонал обязан: 
Выберите один правильный ответ
1) продолжить заправку, игнорируя утечку;
2) немедленно прекратить заправку и применить средства для локализации и сбора разлитых нефтепродуктов (сорбенты); 
3) смыть топливо водой в обычную ливневую канализацию;
4) дождаться естественного испарения топлива.



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1. Охарактеризуйте структуру нормативных правовых документов, регламентирующих авиатопливное обеспечение полетов воздушных судов ГА в РФ. 
(Дайте развернутый ответ)

	2. Опишите технологию и последовательность действий при приеме авиационных горюче-смазочных материалов (авиаГСМ) от поставщика на склад. 
(Дайте развернутый ответ)

	3. Раскройте технологию хранения авиаГСМ на складе аэропорта. Как осуществляется подготовка топлива к выдаче на заправку? 
(Дайте развернутый ответ)

	4. Назовите основное оборудование, приборы и сооружения, размещаемые на складе авиаГСМ (резервуары, трубопроводы, насосные станции). Опишите их назначение. 
(Дайте развернутый ответ)

	5. Какие типы конструкций резервуаров используются для хранения авиаГСМ? Опишите назначение дыхательных клапанов и систем защиты резервуаров
(Дайте развернутый ответ)

	6. Перечислите и обоснуйте способы очистки авиационного топлива от посторонних примесей и воды. Какие виды фильтров применяются в авиатопливообеспечении? 
(Дайте развернутый ответ)

	7. Что такое Централизованная заправочная система (ЦЗС)? Сравните эффективность использования ЦЗС и классических аэродромных топливозаправщиков (ТЗА).
(Дайте развернутый ответ)

	8. Опишите специфику и технологию организации систем заправки воздушных судов на удаленных посадочных площадках (использование фильтровально-заправочных устройств). 
(Дайте развернутый ответ)

	9. Охарактеризуйте устройство и назначение современного авиационного топливозаправщика (ТЗА). Каковы особенности эксплуатации ТЗА на шасси повышенной проходимости? 
(Дайте развернутый ответ)

	10. В чем заключается метрологическое обеспечение процесса авиатопливообеспечения? Назовите основные средства измерений и правила их поверки. 
(Дайте развернутый ответ)

	11. Опишите процесс оформления документации при выдаче авиатоплива (паспорт качества, контрольный талон). Объясните методику пересчета объема топлива (литры) в массу (килограммы).
(Дайте развернутый ответ)

	12. Раскройте схему взаимодействия топливозаправочной компании, авиакомпании и оператора аэродрома при организации технологического процесса заправки ВС.
(Дайте развернутый ответ)

	13. Какие требования охраны труда и пожарной безопасности должны соблюдаться при заправке воздушного судна (в том числе при наличии пассажиров на борту)? 
(Дайте развернутый ответ)

	14. Назовите экологические риски при эксплуатации объектов авиатопливообеспечения. Как осуществляется сбор и утилизация вод и почв, загрязненных нефтепродуктами? 
(Дайте развернутый ответ)

	15. Охарактеризуйте процесс проведения контроля физико-химических свойств авиаГСМ в специализированной лаборатории. Какие параметры контролируются перед выдачей топлива? 
(Дайте развернутый ответ)



