ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Программируемый логический контроллер ПЛК.
Основными исходными данными для проектирования являются следующие параметры ПЛК (24 варианта):
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1 256 256 32 4 1a + K1804
2 512 256 8 8 HeT + K589
3 256 512 16 4 na + K589
4 2048 256 8 4 HeT + K1804
5 1024 512 4 8 na + K589
6 1024 64 4 1 HeT + K589
7 256 128 16 16 1 na + K1804
8 256 64 16 16 2 na + K589
9 1024 512 8 1 HeT + K589
10 512 2048 4 4 2 na + K1804
11 2048 256 4 8 2 na + K1804
12 512 64 4 12 2 HeT + K589
13 256 256 32 16 1 HeT + K1804
14 512 256 8 4 2 HeT + K589
15 2048 64 4 12 2 na + K1804
16 2048 128 12 4 2 na + K1804
17 1024 256 8 8 1 na + K589
18 4096 1024 8 1 HeT + K1804
19 2048 512 4 2 na + K1804
20 1024 512 16 8 1 na + K589
21 512 256 8 2 na + K589
22 2048 256 12 4 2 HeT + K1804
23 256 64 8 4 1 na + K1804
24 4096 1024 4 8 1 HeT + K1804





