Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Инженерная геодезия и геоинформатика»

Вопросы для экзамена
1. Основные понятия о форме и размерах Земли. В чем различие между физической поверхностью Земли, геоидом и референц-эллипсоидом?
2. Принцип измерения горизонтальных углов. Вертикальные углы. Принципиальная схема теодолита.
3. Камеральная обработка журнала нивелирования. Сущность постраничного контроля. Вычисление невязки превышений, ее допустимой величины. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек.
4. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния и отметки. Какие размеры участков земной поверхности можно считать плоскими при измерении расстояний и высот.
5. Принцип работы оптических дальномеров. Схема нитяного дальномера, численные значения его постоянных "К" и "С" и их определение. Точность измерения расстояния.
6. Вычисление дирекционных углов, сторон теодолитного хода, теоретической суммы правых углов разомкнутого, замкнутого  хода.
Прямая и обратная геодезические задачи.
7. Светодальномеры, их типы, принцип действия, точность измерения расстояния.
8. Определение приращений координат, их знаки. Вычисление невязок  fх  - fу - суммы приращений по осям х и у, абсолютной и относительной невязок теодолитного хода. Допустимая невязка.
9. Назначение, методы и общая схема государственной геодезической сети и сетей сгущения (плановой и высотной), характеристики их точности, основные типы центров, реперов, наружных знаков.
10. Устройство зрительной трубы, ее оси. Установка трубы по глазу и по предмету.
11. Вычисление угловой невязки замкнутого и разомкнутого теодолитного хода, допустимой угловой навязки. Уравнение измеренных углов и его контроль.
12. Географические, геодезические и астрономические координаты. Сближение меридианов.
13. Уровни (цилиндрический, круглый), их оси, цена деления, поверки.
14. Способы нанесения на план координатной сетки, нанесение на план точек по координатам и его контроль. Составление контурного плана, его содержание и оформление.
15. Научные и инженерные задачи геодезии, содержание ее научно-технических дисциплин, связь с другими науками.
16. Типы нивелиров: по способу приведения визирного луча в горизонтальное положение, по точности. Типы реек для технического нивелирования, их устройство. 
17. Вычисление поправок уравненных приращений координат, их проверка. Вычисление координат и его контроль.
18. Основные исторические этапы развития геодезии. Достижения и задачи геодезии в народном хозяйстве, организация геодезических работ.
19. Отсчет делений рейки. Предварительная установка зрительной трубы: нивелира с уровнем, нивелира с компенсатором. Поверка и юстировка основного условия нивелира: с уровнем, с компенсатором.
20. Вычисление площади многоугольника по координатам его вершин. Определение площади по плану палеткой и и с помощью планиметра. Точность определения площади участка различными способами.
21. Абсолютные и относительные отметки, превышения.
22. Лимб, цена его деления. Штриховой микроскоп теодолита Т-30. Шкаловой микроскоп, точность отсчета. Классификация теодолитов по точности.
23. Вычисление предварительного и окончательного уклонов проектной прямой линии на профиле, вычисление проектных отметок.
24. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Ее назначение и свойства.
25. Условия поверок теодолитов, содержание поверок и способы юстировки.
26. Нанесение на план ситуации и горизонталей по материалам тахеометрической съемки.
27. Углы ориентирования. Магнитное склонение и сближение меридианов.
28. Установка теодолита в рабочее положение. Точность центрирования. Способ приемов. Способ круговых приемов.
29. Назначение продольного профиля трассы и поперечных профилей. Их масштабы, составление профилей по геодезическим данным. Бес пикетное трассирование.
30. План, карта. Масштаб карты. Масштабы: численный, линейный, поперечный. Их назначение. Точность масштаба. Виды условных знаков.
31. МО вертикального круга. Исправление МО. Измерение вертикального угла теодолитом и его вычисление.
32. Расчет пикетажного положения главных точек кривой. Пример схемы пикетажного положения главных точек и элементов кривой. Исправление пикетажа.
33. Разграфика и номенклатура карты М 1: 1 000 000.
34. Ленты и рулетки, применяемые для измерения расстояний и их характеристики. Точность измерения расстояний землемерной лентой и рулеткой.
35. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметок точек нулевых работ.
36. Изображение рельефа горизонталями. Высота сечений рельефа, заложение. Пример подписывания отметок горизонталей и нанесения бергштрихов.
37. Назначение, сущность и способы геометрического нивелирования. Примеры схем. Определения терминов: отметка, превышение, горизонт прибора. Формулы их вычисления.


Вопросы для контрольной работы
1. Расчет и учет поправок за наклон, температуру и компарирование при измерениях землемерной лентой.
2. Основные формы рельефа. Водораздел, тальвег, седловина, вершина, подошва, скат. Определение отметки точки между горизонталями. График заложений и определение уклона ската между горизонталями.
3. Вынос проектной отметки отреза наклонной прямой, наклонной плоскости.
4. Прямые и косвенные измерения, равноточные и неравноточные, избыточные измерения.
5. Разргафовка листов карты масштаба 1 : 10 000 и 1 : 2 000.
6. Основные виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей. Предельные и относительные погрешности измерений.
7. Содержание трассирования. Камеральное и полевое трассирование. Подготовка исходных данных для разбивочных работ по трассе. Перенесение проекта трассы в натуру. Вешение прямых отрезков. Измерение углов поворота сторон трассы. Разбивка пикетажа. Пикетажный журнал.
8. Построение проектного горизонтального угла теодолитом.
9. Истинные и вероятнейшие погрешности измерений. Свойство арифметической середины. Средневесовое значение результатов измерений.
10. Масштабы топографических съемок для строительства, виды съемочного оборудования. Общие требования к точности плановых и высотных координат пунктов съемочного обоснования.
11. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметка точек нулевых работ.
12. Цель уравнивания результатов геодезических измерений и математическое условие уравнительных вычислений. Уравнение углов и приращений в теодолитном ходе.
13. Сущность теодолитной съемки, содержание подготовительных, полевых и камеральных работ.
14. Масштабы теодолитной съемки. Особенности съемки проездов и фасадов зданий, внутриквартальной съемки.
15. Сущность тахеометрической съемки и ее применение. Использование теодолита для тахеометрической съемки. Величины, измеряемые теодолитом. Формулы для определения горизонтальных проложений, превышений и отметок реечных точек.
16. Полевые и камеральные работы при нивелировании поверхности по квадратам.
17. Назначение и сущность планово-высотного обоснования при тахеометрической съемке. Работа на станции, ориентирование лимба, ведение абриса по наблюдению пикетов (реечных точек), записи результатов наблюдений в журнале, камеральные вычисления.
18. Методы нивелирования. Приборы. Точность и область применения.
19. Способы подготовки исходных данных для работ.
20. Аэрофотографическая съемка, ее виды, состав работ. Аэрофотоснимок, его свойства и масштаб. Искажения на  аэрофотоснимках.
21. Способы определения положения точек местности при теодолитной съемке, условия их применения.
22. Фотосхемы и фотопланы. Трансформирование снимков. Привязка и методы дешифрования.
23. Определение замкнутого, разомкнутого и висячего теодолитного хода. Технические требования к измерению сторон и углов, теодолитных сторон и их ходов.
24. Методы детальной разбивки кривой. Формулы для расчета и порядок производства работ. Область применения методов.
25. Комбинированная аэрофотопографическая съемка.  Стереотопографическая съемка. Зависимость между превышениями и разностями продольных параллаксов. Понятие о наземной стереотопографической съемке. Область применения. Фототеодолиты. Цифровые модели местности.
26. Трасса. План и профиль трассы, угол поворота трассы, элементы и главные точки круговой кривой. Переходные кривые, их назначение.
27. Передача отметок в котлованы и на монтажные горизонты.
28. Оси зданий и сооружений: главные, основные и вспомогательные. Строительная сетка. Строительные допуски и точность разбивочных работ.
29. Содержание осмотра и настройки теодолита. Установка теодолита в рабочее положение. Погрешность ослабления углов и меры к их ослаблению.
30. Способы нивелирования через реку и овраг.
31. Вынесение в натуру проектной плоскости нивелиром и линии заданного уклона нивелиром и теодолитом. Использование лазерных геодезических приборов.
32. Понятие о тоннельной триангуляции, основной и походной полигонометрии, подземной; об ориентировании, подземных выработках, передаче отметок в тоннель через портал и ствол; об обеспечении сбойки.
33. Общие сведения о деформациях сооружений. Методы определения деформаций, точность методов.
34. Виды глобальных навигационных спутниковых систем. Геодезические приборы для спутниковых измерений.
35. Определение отметки точки между горизонталями.
36. [bookmark: _GoBack]Масштабы измерений, численные и графические, их назначение и применение.
