Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Проектирование и реконструкция участков пути переменной жесткости»

Вопросы для зачета
1. Дайте определение понятию «переменная жесткость железнодорожного пути».
2. Перечислите основные причины возникновения участков пути переменной жесткости.
3. Назовите типы участков пути переменной жесткости в зависимости от причин возникновения.
4. Как классифицируются участки переменной жесткости по характеру изменения упругих характеристик?
5. Какие участки пути относятся к переходным зонам от земляного полотна к искусственным сооружениям?
6. В чем заключается особенность участков пути в зоне сопряжения бесстыкового пути с уравнительными приборами?
7. Какие участки пути переменной жесткости возникают на подходах к станциям?
8. Как влияют кривые малого радиуса на жесткость подрельсового основания?
9. Какие геологические условия способствуют возникновению переменной жесткости пути?
10. Как влияет переменная жесткость пути на динамику подвижного состава?
11. Какие нормативно-технические документы регламентируют проектирование участков пути переменной жесткости?
12. Перечислите основные показатели жесткости пути.
13. Что понимается под модулем упругости подрельсового основания?
14. Что такое коэффициент постели шпал?
15. Как определяется приведенная жесткость подрельсовых опор?
16. Назовите основные методы расчета упругих прогибов рельсов.
17. Как рассчитывается модуль упругости подрельсового основания (U)?
18. Опишите методику расчета коэффициента постели шпал (kп).
19. Как выполняется расчет приведенной жесткости подрельсовых опор?
20. Какие исходные данные необходимы для расчета жесткости пути?
21. В чем отличие расчета жесткости для деревянных и железобетонных шпал?
22. Как влияет тип балласта (щебень, песок, асбест) на жесткость пути?
23. Какие типы рельсовых скреплений влияют на жесткость подрельсового основания?
24. Как учитывается тип рельсов при расчете жесткости пути?
25. Опишите методику расчета напряженно-деформированного состояния рельсовой колеи в зонах переменной жесткости.
26. Какие компьютерные программы используются для моделирования НДС участков пути переменной жесткости?
27. Как выполняется компьютерное моделирование при проектировании переходных участков?
28. Какие параметры учитываются при расчете плавности хода поездов на участках переменной жесткости?
29. Как рассчитываются виброускорения на элементах верхнего строения пути?
30. Какие допущения принимаются при расчете жесткости пути?
31. Как учитывается динамическая нагрузка от подвижного состава при расчете жесткости?
32. Какие методы используются для оценки равномерности распределения нагрузок на участках переменной жесткости?
33. Как выполняется построение эпюр жесткости по длине участка?
34. Какие критерии используются для выявления зон резкого изменения упругих характеристик?
35. Какие нормативные требования предъявляются к равномерности жесткости пути (СП 238.1326000.2015, ЦП-844)?
36. Перечислите основные принципы проектирования переходных участков пути переменной жесткости.
37. Какие законы изменения жесткости используются при проектировании переходных участков?
38. В чем отличие линейного, параболического и ступенчатого законов изменения жесткости?
39. Как определяется протяженность переходного участка (от 50 до 200 метров)?
40. От каких факторов зависит оптимальная длина переходного участка?
41. Как скорость движения поездов влияет на выбор длины переходного участка?
42. Какие конструктивные решения применяются для плавного изменения жесткости пути?
43. Что представляют собой плитные основания переходных участков?
44. Какие материалы используются для изготовления плитных оснований (железобетон, сталефибробетон)?
45. Как применяются георешетки для армирования балластной призмы?
46. Какие геосинтетические материалы используются при проектировании переходных участков?
47. Для чего предназначены разделительные слои между балластом и грунтом?
48. Какие типы подрельсовых прокладок используются для регулировки жесткости?
49. В чем отличие резинокордовых и полиуретановых подрельсовых прокладок?
50. Как толщина подрельсовых прокладок влияет на жесткость подрельсового основания?
51. Что такое подшпальные прокладки (ПШП) и как они применяются?
52. Какие упругие элементы используются в подрельсовом основании?
53. Как проектируются переходные зоны от земляного полотна к железобетонным мостам?
54. Как проектируются переходные зоны от земляного полотна к металлическим мостам?
55. Какие особенности проектирования переходных участков на подходах к тоннелям?
56. Как проектируются участки сопряжения бесстыкового пути с уравнительными приборами?
57. Какие особенности проектирования переходных участков для скоростных магистралей (до 250 км/ч)?
58. Какие особенности проектирования переходных участков для высокоскоростных магистралей (свыше 250 км/ч)?
59. Как учитываются климатические условия при проектировании переходных участков?
60. Какие требования предъявляются к оформлению проектной документации переходных участков?
61. Какие методы визуального обследования применяются для участков переменной жесткости?
62. Перечислите характерные дефекты и деформации на участках переменной жесткости.
63. Что такое просадки пути и как они классифицируются?
64. Какие причины вызывают уширение колеи на участках переменной жесткости?
65. Как проявляются отступления по уровню в переходных зонах?
66. Что такое разряжение балласта и чем оно опасно?
67. Какие повреждения скреплений наиболее характерны для участков переменной жесткости?
68. Какие дефекты рельсов встречаются на участках переменной жесткости?
69. Как выполняется геодезический мониторинг переходных участков?
70. Какие приборы используются для нивелирования пути на участках переменной жесткости?
71. Как выполняется съемка плана и профиля переходного участка?
72. Какие величины вертикальных и горизонтальных отступлений считаются допустимыми?
73. Какие методы неразрушающего контроля применяются для диагностики переходных зон?
74. Как работают ультразвуковые дефектоскопы для выявления дефектов рельсов?
75. Как работают магнитные дефектоскопы для выявления дефектов рельсов?
76. Как измеряются виброускорения на элементах верхнего строения пути?
77. Какие путеизмерительные тележки используются для диагностики?
78. Как применяются акселерометры для оценки состояния участков переменной жесткости?
79. Как составляется акт технического обследования переходной зоны?
80. Как классифицируются выявленные неисправности по степени опасности?
81. Какие методы оценки технического состояния применяются перед реконструкцией?
82. Перечислите основные технологии реконструкции участков пути переменной жесткости.
83. Как выполняется замена шпально-балластной решетки на участках переменной жесткости?
84. Какие способы усиления земляного полотна применяются при реконструкции?
85. Как осуществляется устройство переходных плит при реконструкции?
86. Какие технологии используются для регулировки жесткости подрельсовых опор?
87. Как производится замена подрельсовых прокладок с изменением их жесткости?
88. Какие машины и механизмы используются при реконструкции (ЩОМ, ВПР, СЧУ-600)?
89. Как организованы работы по реконструкции в условиях ограниченных технологических «окон»?
90. Какова типичная продолжительность технологического «окна» (4–6 часов)?
91. Как составляется календарный график производства работ по реконструкции?
92. Какие требования безопасности движения поездов учитываются при реконструкции (ПТЭ)?
93. Как определяется потребность в материалах при реконструкции участка переменной жесткости?
94. Как рассчитывается потребность в рельсах, шпалах, балласте при реконструкции?
95. Как рассчитывается потребность в геосинтетических материалах и упругих прокладках?
96. Какие методы оценки эффективности реконструкции применяются?
97. Как оценивается снижение интенсивности отказов после реконструкции?
98. Как рассчитывается увеличение межремонтного пробега после реконструкции?
99. Как оценивается снижение виброускорений и напряжений в элементах пути?
100. Как выполняется сравнительный анализ вариантов конструктивных решений по стоимости жизненного цикла?
101. Какие критерии экономической эффективности реконструкции используются?
102. Как оценивается остаточный ресурс участков пути переменной жесткости?
103. Какие методы прогнозирования развития деформаций применяются?
104. Как разрабатываются рекомендации по усилению или реконструкции участков?
105. Какие требования предъявляются к оформлению проектов реконструкции?
106. Какие типы шпал используются на участках переменной жесткости?
107. Какие требования предъявляются к балластным материалам для переходных участков?
108. Какие типы рельсовых скреплений рекомендуется применять на участках переменной жесткости?
109. Какие современные полимерные материалы используются для упругих элементов?
110. Какие требования предъявляются к геосинтетическим материалам для армирования балластной призмы?
111. Как выбирается тип геосинтетического материала для конкретных условий?
112. Какие требования предъявляются к бетону для плитных оснований?
113. Какие добавки используются для повышения прочности и долговечности плитных оснований?
114. Какие требования предъявляются к резинокордовым прокладкам?
115. Какие требования предъявляются к полиуретановым прокладкам?
116. Какие перспективные направления развития конструкций участков пути переменной жесткости существуют?
117. Какие инновационные технологии применяются при проектировании и реконструкции переходных зон?
118. Как учитываются требования цифровизации и автоматизации при проектировании участков пути переменной жесткости?
119. Какие современные системы мониторинга состояния участков пути переменной жесткости применяются?
120. [bookmark: _GoBack]Какие выводы можно сделать по результатам выполненного курсового проекта и какие рекомендации можно дать?
