Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по производственной практике «Преддипломная практика»

Вопросы для зачета с оценкой
1. Понятие «Железнодорожный путь», деление путей по назначению.
2. Что такое ширина колеи и способы для преодоления разной ширины колеи.
3. Что относят к устройствам железнодорожного пути и для чего они предназначены?
4. Основные понятия и формулировки при проектировании пути.
5. Назначение железнодорожного пути, что включает в себя железнодорожный путь?
6. Для чего служит верхнее строение пути и из чего состоит?
7. Что такое рельсошпальная решетка?
8. Что относят к нижнему строению пути?
9. Что собой представляет земляное полотно?
10. Что такое поперечный профиль земляного полотна и какие существуют его виды?
11. Какие факторы влияют на выбор трассы железной дороги?
12. Какие методы определения оптимальной трассы железной дороги вы знаете?
13. Что такое проектная документация на железнодорожное строительство?
14. Какие нормативные документы регулируют проектирование железных дорог?
15. Что понимается под генпланом железнодорожной станции?
16. Как проводится топографическая съемка для проектирования железных дорог?
17. Причины, вызывающие интенсивное расстройство пути.
18. Состав плановых работ.
19. Какие работы планируются на весенний период?
20. Какие работы планируются на летний период?
21. Какие работы планируются на зимний период?
22. Какие работы планируются на осенний период?
23. Какие работы планируются на искусственных сооружениях и на подходах к ним?
24. Комплексные плановые работы.
25. Выбор участков пути для комплексных работ.
26. Плановые работы с применением комплексов машин.
27. Факторы, влияющие на выбор трассы и продольного профиля железнодорожной линии.
28. Особенности проектирования земляного полотна на участках с малыми и большими продольными уклонами.
29. Слабые грунты основания: классификация, основные свойства, проблемы при сооружении насыпей.
30. [bookmark: _GoBack]Основные конструктивно-технологические решения, обеспечивающие возможность использования слабых грунтов в основании насыпи.
