Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по учебной практике «Проектно-технологическая практика (геодезическая)»
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Вопросы для зачета с оценкой

1. Основные понятия о форме и размерах Земли. В чем различие между физической поверхностью Земли, геоидом и референц-эллипсоидом?
2. Принцип измерения горизонтальных углов. Вертикальные углы. Принципиальная схема теодолита.
3. Камеральная обработка журнала нивелирования. Сущность постраничного контроля. Вычисление невязки превышений, ее допустимой величины. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек.
4. Влияние кривизны Земли на измеренные расстояния и отметки. Какие размеры участков земной поверхности можно считать плоскими при измерении расстояний и высот.
5. Принцип работы оптических дальномеров. Схема нитяного дальномера, численные значения его постоянных "К" и "С" и их определение. Точность измерения расстояния.
6. Вычисление дирекционных углов, сторон теодолитного хода, теоретической суммы правых углов разомкнутого, замкнутого  хода.
Прямая и обратная геодезические задачи.
7. Светодальномеры, их типы, принцип действия, точность измерения расстояния.
8. Определение приращений координат, их знаки. Вычисление невязок  fх  - fу - суммы приращений по осям х и у, абсолютной и относительной невязок теодолитного хода. Допустимая невязка.
9. Назначение, методы и общая схема государственной геодезической сети и сетей сгущения (плановой и высотной), характеристики их точности, основные типы центров, реперов, наружных знаков.
10. Устройство зрительной трубы, ее оси. Установка трубы по глазу и по предмету.
11. Вычисление угловой невязки замкнутого и разомкнутого теодолитного хода, допустимой угловой навязки. Уравнение измеренных углов и его контроль.
12. Географические, геодезические и астрономические координаты. Сближение меридианов.
13. Уровни (цилиндрический, круглый), их оси, цена деления, поверки.
14. Способы нанесения на план координатной сетки, нанесение на план точек по координатам и его контроль. Составление контурного плана, его содержание и оформление.
15. Научные и инженерные задачи геодезии, содержание ее научно-технических дисциплин, связь с другими науками.
16. Типы нивелиров: по способу приведения визирного луча в горизонтальное положение, по точности. Типы реек для технического нивелирования, их устройство. 
17. Вычисление поправок уравненных приращений координат, их проверка. Вычисление координат и его контроль.
18. Основные исторические этапы развития геодезии. Достижения и задачи геодезии в народном хозяйстве, организация геодезических работ.
19. Отсчет делений рейки. Предварительная установка зрительной трубы: нивелира с уровнем, нивелира с компенсатором. Поверка и юстировка основного условия нивелира: с уровнем, с компенсатором.
20. Вычисление площади многоугольника по координатам его вершин. Определение площади по плану палеткой и и с помощью планиметра. Точность определения площади участка различными способами.
21. Абсолютные и относительные отметки, превышения.
22. Лимб, цена его деления. Штриховой микроскоп теодолита Т-30. Шкаловой микроскоп, точность отсчета. Классификация теодолитов по точности.
23. Вычисление предварительного и окончательного уклонов проектной прямой линии на профиле, вычисление проектных отметок.
24. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Ее назначение и свойства.
25. Условия поверок теодолитов, содержание поверок и способы юстировки.
26. Нанесение на план ситуации и горизонталей по материалам тахеометрической съемки.
27. Углы ориентирования. Магнитное склонение и сближение меридианов.
28. Установка теодолита в рабочее положение. Точность центрирования. Способ приемов. Способ круговых приемов.
29. Назначение продольного профиля трассы и поперечных профилей. Их масштабы, составление профилей по геодезическим данным. Бес пикетное трассирование.
30. План, карта. Масштаб карты. Масштабы: численный, линейный, поперечный. Их назначение. Точность масштаба. Виды условных знаков.
31. МО вертикального круга. Исправление МО. Измерение вертикального угла теодолитом и его вычисление.
32. Расчет пикетажного положения главных точек кривой. Пример схемы пикетажного положения главных точек и элементов кривой. Исправление пикетажа.
33. Разграфика и номенклатура карты М 1: 1 000 000.
34. Ленты и рулетки, применяемые для измерения расстояний и их характеристики. Точность измерения расстояний землемерной лентой и рулеткой.
35. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметок точек нулевых работ.
36. Изображение рельефа горизонталями. Высота сечений рельефа, заложение. Пример подписывания отметок горизонталей и нанесения бергштрихов.
37. Назначение, сущность и способы геометрического нивелирования. Примеры схем. Определения терминов: отметка, превышение, горизонт прибора. Формулы их вычисления.

