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Вопросы для зачета с оценкой
1. Расчет и учет поправок за наклон, температуру и компарирование при измерениях землемерной лентой.
2. Основные формы рельефа. Водораздел, тальвег, седловина, вершина, подошва, скат. Определение отметки точки между горизонталями. График заложений и определение уклона ската между горизонталями.
3. Вынос проектной отметки отреза наклонной прямой, наклонной плоскости.
4. Прямые и косвенные измерения, равноточные и неравноточные, избыточные измерения.
5. Разргафовка листов карты масштаба 1 : 10 000 и 1 : 2 000.
6. Основные виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей. Предельные и относительные погрешности измерений.
7. Содержание трассирования. Камеральное и полевое трассирование. Подготовка исходных данных для разбивочных работ по трассе. Перенесение проекта трассы в натуру. Вешение прямых отрезков. Измерение углов поворота сторон трассы. Разбивка пикетажа. Пикетажный журнал.
8. Построение проектного горизонтального угла теодолитом.
9. Истинные и вероятнейшие погрешности измерений. Свойство арифметической середины. Средневесовое значение результатов измерений.
10. Масштабы топографических съемок для строительства, виды съемочного оборудования. Общие требования к точности плановых и высотных координат пунктов съемочного обоснования.
11. Рабочие отметки, их вычисление. Расчет положения и отметка точек нулевых работ.
12. Цель уравнивания результатов геодезических измерений и математическое условие уравнительных вычислений. Уравнение углов и приращений в теодолитном ходе.
13. Сущность теодолитной съемки, содержание подготовительных, полевых и камеральных работ.
14. Масштабы теодолитной съемки. Особенности съемки проездов и фасадов зданий, внутриквартальной съемки.
15. Сущность тахеометрической съемки и ее применение. Использование теодолита для тахеометрической съемки. Величины, измеряемые теодолитом. Формулы для определения горизонтальных проложений, превышений и отметок реечных точек.
16. Полевые и камеральные работы при нивелировании поверхности по квадратам.
17. Назначение и сущность планово-высотного обоснования при тахеометрической съемке. Работа на станции, ориентирование лимба, ведение абриса по наблюдению пикетов (реечных точек), записи результатов наблюдений в журнале, камеральные вычисления.
18. Методы нивелирования. Приборы. Точность и область применения.
19. Способы подготовки исходных данных для работ.
20. Аэрофотографическая съемка, ее виды, состав работ. Аэрофотоснимок, его свойства и масштаб. Искажения на  аэрофотоснимках.
21. Способы определения положения точек местности при теодолитной съемке, условия их применения.
22. Фотосхемы и фотопланы. Трансформирование снимков. Привязка и методы дешифрования.
23. Определение замкнутого, разомкнутого и висячего теодолитного хода. Технические требования к измерению сторон и углов, теодолитных сторон и их ходов.
24. Методы детальной разбивки кривой. Формулы для расчета и порядок производства работ. Область применения методов.
25. Комбинированная аэрофотопографическая съемка.  Стереотопографическая съемка. Зависимость между превышениями и разностями продольных параллаксов. Понятие о наземной стереотопографической съемке. Область применения. Фототеодолиты. Цифровые модели местности.
26. Трасса. План и профиль трассы, угол поворота трассы, элементы и главные точки круговой кривой. Переходные кривые, их назначение.
27. Передача отметок в котлованы и на монтажные горизонты.
28. Оси зданий и сооружений: главные, основные и вспомогательные. Строительная сетка. Строительные допуски и точность разбивочных работ.
29. Содержание осмотра и настройки теодолита. Установка теодолита в рабочее положение. Погрешность ослабления углов и меры к их ослаблению.
30. Способы нивелирования через реку и овраг.
31. Вынесение в натуру проектной плоскости нивелиром и линии заданного уклона нивелиром и теодолитом. Использование лазерных геодезических приборов.
32. Понятие о тоннельной триангуляции, основной и походной полигонометрии, подземной; об ориентировании, подземных выработках, передаче отметок в тоннель через портал и ствол; об обеспечении сбойки.
33. Общие сведения о деформациях сооружений. Методы определения деформаций, точность методов.
34. Виды глобальных навигационных спутниковых систем. Геодезические приборы для спутниковых измерений.
35. Определение отметки точки между горизонталями.
36. Масштабы измерений, численные и графические, их назначение и применение.
