Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Программное обеспечение расчетов мостов»

Вопросы для зачета
1. [bookmark: _GoBack]Какие основные программные комплексы применяются для расчета мостовых сооружений?
2. В чем отличие Midas Civil от ЛИРА-САПР при расчете мостов?
3. Какие типы конечных элементов используются для моделирования пролетных строений мостов?
4. Какой тип конечного элемента применяется для моделирования вант в вантовых мостах?
5. В чем разница между стержневым и оболочечным конечным элементом?
6. Какие граничные условия задаются для шарнирно-неподвижной опоры?
7. Какие граничные условия задаются для шарнирно-подвижной опоры?
8. Как моделируется упругая опора в программных комплексах?
9. Что такое жесткая вставка и для чего она используется?
10. Как задается эксцентриситет присоединения элементов в расчетной схеме?
11. Какие этапы включает в себя создание конечно-элементной модели моста?
12. Что такое препроцессор, процессор и постпроцессор в ПК?
13. Как выполняется импорт геометрии из CAD-систем в расчетный комплекс?
14. Какие форматы файлов поддерживаются для импорта/экспорта данных?
15. Что такое конечно-элементная сетка и как она влияет на точность расчета?
16. Как выполняется сгущение конечно-элементной сетки и для чего это необходимо?
17. Какие критерии сходимости решения существуют в МКЭ?
18. Что такое вырожденный конечный элемент и как его избежать?
19. Какие физико-механические характеристики материалов задаются для бетона?
20. Какие физико-механические характеристики материалов задаются для арматуры?
21. Какие физико-механические характеристики материалов задаются для стали?
22. Какие характеристики задаются для композитных материалов?
23. Как задается преднапряжение арматуры в программных комплексах?
24. Какие типы сечений применяются для пролетных строений мостов?
25. Как задается коробчатое сечение в расчетном комплексе?
26. Как задается двутавровое сечение с переменной высотой стенки?
27. Что такое расчетное сечение с трещиной и как оно моделируется?
28. Как учитывается нелинейная работа бетона при расчете?
29. Какие существуют модели грунтового основания в ПК?
30. Что такое модель Винклера и как задается коэффициент постели?
31. Как моделируется свайное поле в расчетной схеме опоры?
32. Какие постоянные нагрузки учитываются при расчете мостов?
33. Как задается собственный вес конструкции в программном комплексе?
34. Как задается вес дорожной одежды и тротуаров?
35. Что такое временная подвижная нагрузка и какие ее виды существуют?
36. Как задается автомобильная нагрузка АК в ПК Midas Civil?
37. Как задается нагрузка НК (нормативная колесная) в ЛИРА-САПР?
38. Какие параметры учитываются при задании железнодорожной нагрузки СК?
39. Что такое динамический коэффициент и как он применяется?
40. Как учитывается количество полос движения при загружении?
41. Как задается пешеходная нагрузка на тротуарах?
42. Как задается ветровая нагрузка на пролетное строение и опоры?
43. Как учитывается гололедная нагрузка при расчете мостов?
44. Как задается температурное воздействие в программных комплексах?
45. Как учитывается градиент температуры по высоте сечения?
46. Что такое загружение и что такое комбинация загружений?
47. Какие существуют типы расчетных сочетаний нагрузок?
48. Что такое коэффициент надежности по нагрузке и где он применяется?
49. Что такое коэффициент сочетания ψ и для чего он нужен?
50. Как формируются основные сочетания нагрузок?
51. Как формируются особые сочетания нагрузок?
52. Как выполняется автоматический подбор наихудшего положения нагрузки?
53. Что такое линия влияния и как она используется в расчетах?
54. Как строится огибающая эпюра усилий?
55. Какие внутренние усилия определяются при статическом расчете?
56. Как построить эпюру изгибающих моментов в постпроцессоре?
57. Как построить эпюру поперечных сил в пролетном строении?
58. Как определить прогиб пролетного строения в заданном сечении?
59. Какие нормы регламентируют предельные прогибы мостов?
60. Как выполняется проверка жесткости пролетного строения?
61. Что такое модальный анализ и для чего он выполняется?
62. Как определяются собственные частоты и формы колебаний моста?
63. Какое количество форм колебаний необходимо учитывать при сейсмическом расчете?
64. Что такое спектральный метод сейсмического расчета?
65. Как задается спектр ответа в программном комплексе?
66. Что такое акселерограмма и как она используется?
67. Как выполняется прямой динамический расчет на сейсмику?
68. Какие методы суммирования модальных откликов применяются?
69. Что такое метод SRSS и метод CQC?
70. Как учитывается демпфирование при динамическом расчете?
71. Как выполняется расчет на динамическое воздействие от подвижного состава?
72. Что такое резонанс и как он проявляется в мостовых конструкциях?
73. Как выполняется расчет пешеходного моста на ритмическую нагрузку?
74. Какие существуют гасители колебаний и как они моделируются?
75. Что такое TMD (tuned mass damper) и как он подбирается?
76. Как выполняется расчет устойчивости пролетного строения?
77. Какие формы потери устойчивости характерны для мостов?
78. Как определяется коэффициент запаса устойчивости?
79. Что такое геометрическая нелинейность и когда она учитывается?
80. Как учитывается провисание вант при расчете вантовых мостов?
81. Как моделируется контакт элементов в узлах сопряжения?
82. Какие существуют проверки прочности сечений в программных комплексах?
83. Как выполняется подбор продольной арматуры в железобетонной балке?
84. Как выполняется подбор поперечной арматуры в ПК?
85. Как выполняется расчет трещиностойкости железобетонных элементов?
86. Какие существуют категории трещиностойкости для мостов?
87. Как выполняется расчет по раскрытию трещин в программном комплексе?
88. Как учитываются потери предварительного напряжения в арматуре?
89. Какие виды потерь преднапряжения существуют?
90. Как выполняется расчет на стадии изготовления и монтажа?
91. Как моделируется последовательность бетонирования секций?
92. Как учитывается изменение расчетной схемы на этапах строительства?
93. Что такое уравновешенное бетонирование и как оно моделируется?
94. Как выполняется расчет усилий в монтажных соединениях?
95. Как моделируется надвижка пролетного строения?
96. Как верифицировать созданную конечно-элементную модель?
97. Как выполняется проверка баланса реакций в опорах?
98. Какие существуют тестовые задачи для верификации МКЭ?
99. Как выполняется сравнение численного решения с аналитическим?
100. Что такое валидация расчетной модели?
101. Какие ошибки чаще всего допускаются при создании модели?
102. Как определить некорректные граничные условия в модели?
103. Как выявить «жесткие» связи, искажающие результат?
104. Как измельчение сетки влияет на точность результата?
105. Какие форматы экспорта результатов поддерживаются в ПК?
106. Как экспортировать таблицы усилий в Microsoft Excel?
107. Как настроить отображение изополей напряжений в конструкции?
108. Как построить график прогибов вдоль пролета?
109. Как оформить фрагмент пояснительной записки по результатам расчета?
110. Какие графические материалы должны входить в отчет по расчету?
111. Что такое параметрическая оптимизация сечения пролетного строения?
112. Как выполняется топологическая оптимизация конструкции моста?
113. Какие критерии оптимизации используются при расчете мостов?
114. Как варьирование стрелы подъема арки влияет на усилия в затяжке?
115. Какие программные модули предназначены для оптимизации?
116. Как оценивается экономическая эффективность вариантов конструкции?
117. Какие существуют методы расчета усиления существующих мостов?
118. Как моделируется усиление углеволокном в программном комплексе?
119. Как учитывается совместная работа старого и нового бетона при усилении?
120. Какие перспективные направления развития ПО для расчета мостов существуют?

