Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Проектирование мостов в зонах повышенной сейсмичности»

Вопросы для зачета
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1. Определение сейсмических сил и их учет при расчетах устойчивости армогрунтовой стены.
2. Проектирование противообвальных сооружений
3. Классификация деформаций земляного полотна.
4. Причины образования карстов.
5. Вычертите один из поперечных профилей насыпи на болотах П типа. Поясните, как определяется тип болота, а также назначение торфоприемников.
6. Индивидуальные поперечные профили земполотна на участках вечномерзлых грунтов.
7. Методы стабилизации деформирующегося земляного полотна.
8. Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика.
9. Параметры природных условий, грунтовой среды.
10. Методы стабилизации деформирующегося земляного полотна.
11. Проектирование насыпи на болотах 2 типа.
12. Основные виды и конструктивные элементы земляного полотна.
13. Особенности проектирования пойменных насыпей.
14. Способы усиления подбалластного слоя на участках тяжеловесного движения.
15. Типовые нормальные поперечные профили насыпей и выемок на однопутных и двухпутных участках, их элементы и основные размеры.
16. Определение глубины заложения подкюветного дренажа.
17. Расчет устойчивости откоса пойменной насыпи.
18. Классификация поперечных профилей земляного полотна.
19. Общие сведения об укрепительных и защитных устройствах, их назначение.
20. Расчеты конструкции дренажа.
21. Проектирование земполотна на участках вечномерзлых грунтов
22. Расчеты земполотна в условиях водотоков. Безнапорная фильтрующая насыпь.
23. Особенности проектирования земполотна в горных условиях.
24. Регулирование тепловых процессов. Способы предотвращения размораживания грунтов земляного полотна.
25. Расчет местной устойчивости откоса
26. Опишите расчет размеров водоотводных канав. Поясните, как определяется необходимость укрепления откосов и дна канавы.
27. Расчет двухслойной каменной наброски.
28. Способы предотвращения размораживания грунтов криолитозоны.
29. Опишите форму основной площадки земляного полотна на перегонах и
30. станциях. Поясните, почему основная площадка земляного полотна однопутных линий имеет иную форму, чем на двухпутных линиях.
31. Индивидуальное проектирование поперечных профилей земляного полотна
32. Проектирование насыпи  на болотах 2 типа с частичным выторфовыванием.
33. Расчет  укрепления откоса пойменной насыпи ж.б. плитами
34. Принципы проектирования земполотна на вечномерзлых грунтах.
35. Вычертите схематическое изображение поперечного профиля выемки в переувлажненных глинистых грунтах. Назовите основные конструктивные элементы поперечного профиля. Поясните, для чего предусматривается замена глинистого грунта дренирующим, а также устройство закюветных полок.
36. Расчет срока осушения дренажа
37. Специальные защитные и укрепительные сооружения в поймах рек, озер, морей.
38. Регулирование тепловых процессов. Способы предотвращения размораживания грунтов земляного полотна.
39. Расчет устойчивости откоса выемки в несвязных грунтах.
40. Классификация деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна.
41. Насыпь на болотах 1-2 типа с полным выторфовыванием
42. Поясните, каким деформациям и повреждениям подвержена основная площадка земляного полотна; причины их возникновения.
