Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Аэропорты и аэропортовая деятельность»
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Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, не зачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 5.
Компетенция: ПК-2 - Способен обеспечивать организацию и проведение технологических процессов с учетом вида аэропортовой деятельности.
Результаты обучения:
· Знает: нормативно-правовые основы: иерархию воздушного законодательства РФ, правила государственного контроля (надзора), классификацию аэропортов и нормативную базу организации видов аэропортовой деятельности; инфраструктуру и архитектуру аэропорта: состав и назначение элементов генерального плана, основы и технические нормы эксплуатационного содержания зданий, сооружений и объектов аэродромного комплекса; технологии и методы расчета: принципы взаимодействия служб при обслуживании рейсов, основы моделирования аэропорта как динамической системы и методы расчета пропускной способности его элементов.

· Умеет: применять регламенты и нормы: использовать нормы воздушного права, правила аэропортовой деятельности и требования технологических карт при организации обслуживания рейсов и содержании объектов комплекса; обеспечивать безопасную эксплуатацию: контролировать безопасную работу технических систем и объектов аэропорта с соблюдением правил производственной санитарии и противопожарной безопасности; минимизировать негативные риски: соблюдать установленные экологические нормы, технические регламенты и специфические требования, предъявляемые к деятельности операторов аэропорта.

· Владеет: навыками нормативно-технологического контроля: практическим опытом применения нормативных документов по эксплуатации аэропортов, выполнению процедур наземного обслуживания и контролю качества услуг; инструментами технической и экологической безопасности: методами выбора и эксплуатации технических средств и систем автоматизации с учетом требований безопасности технических регламентов и экологических последствий; алгоритмами комплексной безопасности: навыками практического обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, предотвращения актов незаконного вмешательства и соблюдения правил охраны труда.


Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. На основе какого документа определяется правовой статус главного оператора аэропорта и разграничиваются зоны ответственности при наземном обслуживании воздушных судов сторонними хэндлинговыми компаниями?
Выберите один правильный ответ
а) Воздушный кодекс РФ;
б) Стандартное соглашение о наземном обслуживании (IATA SGHA);
в) Приложение 14 к Конвенции ИКАО;
г) Руководство по управлению безопасностью полетов (СУБП).

	2. К какой группе доходов аэропорта относится выручка, получаемая от аренды площадей магазинами Duty Free, работы парковок и точек общественного питания в терминале?
Выберите один правильный ответ
а) Авиационные тарифы;
б) Аэродромные сборы;
в) Неавиационные (коммерческие) доходы;
г) Трансферные субсидиию

	3. Что характеризует индекс PCN (Pavement Classification Number) в системе оценки прочности искусственных покрытий элементов аэродрома?
Выберите один правильный ответ
а) Максимально допустимую скорость движения спецтранспорта по рулежной дорожке;
б) Классификационное число прочности покрытия, указывающее на его способность выдерживать нагрузку от воздушных судов без повреждений;
в) Коэффициент сцепления колес самолета с покрытием ВПП при гололеде;
г) Плотность распределения светосигнального оборудования на осевой линии полосы.

	4. Какая аббревиатура используется в международной практике для обозначения посторонних предметов на покрытиях летного поля (болты, куски бетона, мусор), которые могут нанести повреждения элементам воздушного судна?
Выберите один правильный ответ
а) FOD (Foreign Object Debris);
б) BHS (Baggage Handling System);
в) PRM (Persons with Reduced Mobility);
г) ULD (Unit Load Device).

	5. Какое техническое решение или концепция в рамках программы «Зеленый аэропорт» направлена на снижение уровня авиационного шума в районе аэродрома?
Выберите один правильный ответ
а) Использование автоматических биометрических гейтов посадки;
б) Внедрение процедур захода на посадку по схеме непрерывного снижения (CDO);
г) Применение ультразвуковых отпугивателей птиц на перроне;
в) Переход на автоматизированную сортировку багажа.

	6. Какой нормативный параметр является главным критерием при расчете необходимого количества стоек регистрации и кабин паспортного контроля в операционных зонах АВК?
Выберите один правильный ответ
а) Годовой объем пассажирских перевозок аэропорта;
б) Расчетный часовой пассажиропоток (пропускная способность в пиковые часы);
в) Общая площадь залов ожидания терминала;
г) Максимальное число посадочных мест на привокзальной площади.

	7. К какой категории пассажиров согласно международным и российским стандартам применяется аббревиатура PRM при организации специального технологического процесса обслуживания?
Выберите один правильный ответ
а) Трансферные пассажиры международных воздушных линий;
б) Маломобильные пассажиры и лица с ограниченными возможностями здоровья;
в) Пассажиры бизнес-класса и официальных делегаций;
г) Пассажиры, опоздавшие на регистрацию рейса.

	8. Какая международная глобальная компьютерная система используется аэропортовыми службами для автоматизации процесса розыска, регистрации и отслеживания утерянного или поврежденного багажа?
Выберите один правильный ответ
а) A-CDM (Airport Collaborative Decision Making);
б) APOC (Airport Operations Center);
в) WorldTracer;
г) WMS (Warehouse Management System).

	9. Как в грузовых терминалах классифицируются средства пакетирования (специализированные авиационные контейнеры и поддоны), предназначенные для быстрой погрузки грузов в фюзеляж ВС?
Выберите один правильный ответ
а) FOD (Foreign Object Debris);
б) SGHA (Standard Ground Handling Agreement);
в) ULD (Unit Load Device);
г) PER (Perishable Cargo).

	10. Какая концепция совместного принятия решений направлена на синхронизацию действий оператора аэропорта, авиакомпаний и органов организации воздушного движения (ОРВД) для оптимизации Turnaround Time (времени обслуживания ВС на земле)?
Выберите один правильный ответ
а) A-CDM (Airport Collaborative Decision Making);
б) SMS (Safety Management System);
в) FIDS (Flight Information Display System);
г) APOC (Airport Operations Center).

	11. Какая технологическая система позволяет реализовать концепцию «бесшовного путешествия» пассажира (Seamless Journey) от входа в АВК до посадки на борт ВС без предъявления бумажных документов на каждом этапе контроля?
Выберите один правильный ответ
а) Система предиктивного моделирования пиковых нагрузок;
б) Система сквозной биометрической идентификации личности;
в) Автоматизированная система досмотра багажа 3-го уровня;
г) Централизованная порейсовая система регистрации.

	12. Какое подразделение аэропорта осуществляет непрерывное оперативное управление суточным планом полетов, координацию взаимодействия всех служб и динамическое распределение гейтов, стоек регистрации и стоянок ВС?
Выберите один правильный ответ
а) Служба авиационной безопасности (САБ);
б) Аварийно-спасательная станция (АСС);
в) Аэропортовый оперативный центр (APOC);
г) Комитет по сертификации и лицензированию.

	13. Какое ключевое различие существует между контролируемой зоной аэропорта (КЗА) и неконтролируемой (публичной) зоной с точки зрения авиационной безопасности?
Выберите один правильный ответ
а) В КЗА разрешен допуск только пассажиров международных рейсов;
б) В неконтролируемой зоне запрещено движение любого личного автотранспорта;
в) В КЗА действует строгий пропускной режим, и доступ туда возможен только после прохождения досмотра;
г) Контролируемая зона включает в себя только залы Duty Free и привокзальную площадь.

	14. На реализацию каких задач направлено функционирование подразделений АСОП (аварийно-спасательного обеспечения полетов) в структуре аэропорта?
Выберите один правильный ответ
а) Очистка искусственных покрытий аэродрома от снега и льда;
б) Проведение спасательных работ, тушение пожаров при авиационных происшествиях и ликвидация последствий ЧС;
в) Проведение таможенного и санитарно-карантинного контроля грузов;
г) Профилактика и отпугивание птиц в районе орнитологического обеспечения.

	15. Какое понятие согласно Воздушному кодексу РФ определяет комплекс мер и деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, экипажей, грузов и почты, а также техническому обслуживанию ВС на перроне?
Выберите один правильный ответ
а) Орнитологическое обеспечение полетов;
б) Сертификация элементов летного поля;
в) Аэропортовая деятельность;
г) Предиктивное моделирование ресурсов.



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1.  В чём заключается принципиальная разница между понятиями «аэропорт» и «аэродром» с точки зрения их состава и назначения?

	2. Каким документом ИКАО (название или номер Приложения к Чикагской конвенции) регламентируются международные стандарты и рекомендуемая практика по проектированию и эксплуатации аэродромов?

	3. Из каких основных источников или сборов (перечислите не менее трёх видов) формируются авиационные доходы оператора аэропорта?

	4. С какой технологической целью на летном поле аэродрома между взлётно-посадочной полосой и перроном проектируются рулёжные дорожки (РД)?

	5. Какое физико-химическое или механическое действие оказывают современные жидкие и гранулированные химические реагенты при борьбе с гололёдом на искусственных покрытиях ВПП?

	6. Какие технические средства (перечислите не менее трёх различных типов устройств) применяются аэродромными службами для орнитологического отпугивания птиц в районе летного поля?

	7. На какие четыре основные группы делятся все внутренние помещения пассажирского аэровокзала согласно их функционально-технологическому назначению?

	8. В чём заключается главная особенность и сложность обслуживания трансферных пассажиров (и их багажа) по сравнению с обычными убывающими или прибывающими пассажирами?

	9. Какие типы досмотрового оборудования и технических средств (перечислите не менее двух) обязательно используются на пяти уровнях современной автоматизированной системы сортировки багажа (BHS) для обеспечения безопасности?

	10. Какие технологические особенности и условия хранения необходимо предусмотреть в секциях грузового терминала, предназначенных для обработки категории грузов «PER» (скоропортящиеся грузы и фармация)?

	11. Какое техническое оборудование аэровокзала (применяемое на этапе регистрации или сдачи багажа) позволяет пассажиру самостоятельно пройти предполётные процедуры без участия агента хэндлинговой компании?

	12. Что понимается под технологическим показателем Turnaround Time (время разворота ВС) и почему оператор аэропорта стремится к его максимальной минимизации?

	13. Каким образом математическое имитационное моделирование помогает руководству аэропорта оптимизировать распределение подвижных ресурсов (гейтов, стоек, мест стоянок ВС) при задержках рейсов??

	14. На какие две изолированные пространственные зоны разделяется вся территория аэропорта для предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации?

	15. С какими государственными ведомствами и экстренными службами города (перечислите не менее трёх) организуется прямое взаимодействие оператора аэропорта при введении в действие плана по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Плана ЧС)?
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