Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Операционные системы»
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.
Экзамен
Примерный перечень вопросов

1. Структура, компоненты и задачи ОС
2. Способы организации исполнения программ (вычислительного процесса)
3. Понятия системы прерываний
4. Управление процессами (Диспетчер процессов): функции, структуры, операции
5. Управление памятью. Статические и динамические методы
6. Физическая организация жесткого диска, способы адресации секторов
7. Базовая логическая организация жесткого диска: разделы и логические диски. Особенности GPT- конфигурации жесткого диска
8. Системные структуры ОС на жестком диске. Главный загрузчик, Таблица разделов, Таблицы логических дисков в расширенном разделе
9. Механизмы загрузки  с жесткого диска
10.  Иерархические файловые системы. Задачи, понятия: файла и каталога, кластера, фрагментации объектов
11. Метод учета размещения объектов в  файловых системах FAT
12. Структура каталогов в файловых системах FAT
13. Метод учета размещения объектов в файловой системе NTFS
14. Организация файлов и  каталогов в NTFS
15. Сравнительные характеристики файловых систем FAT и NTFS
16. Режимы работы процессоров архитектуры х86, как основа для ОС
17. Характеристики реального режима: адресация памяти, вычисление физических адресов, система прерываний, форматы загружаемых на исполнение кодов
18. Управление памятью в защищенном режиме. Структуры, создаваемые ОС для сегментного управления памятью.
19. Управление памятью в защищенном режиме. Механизм определения процессором физических адресов  из программных компонент адреса.
20. Управление памятью в защищенном режиме. Структуры, создаваемые ОС для страничного управления памятью.
21. Управление памятью в защищенном режиме. Механизм определения процессором физических адресов  из программного адреса при страничной адресации
22. Оценка макс. возможности адресации памяти процессором в защищенном режиме
23. Особенности  реализации управления памятью в 32-разрядных ОС Windows и цели увеличения разрядности кода (64-разрядность).
24. Механизмы аппаратно-программной защиты. Общий принцип защиты системных ресурсов в защищенном режиме. Информационные структуры, используемые  для организации защиты
25. Механизмы защиты. Способы защиты адресного пространства процесса
26. Механизмы защиты. Возможности блокирования записи/чтения из сегмента
27. Защита по уровню привилегий. Общие принципы защиты по привилегиям, используемые информационные структуры.
28. Контроль процессором по уровню привилегий команд обращения к сегментам данным 
29. Контроль процессором по уровню привилегий команд переходов/вызовов. Непосредственный переход/вызов. Переход/вызов через шлюз вызова
30. Контроль процессором использования «привилегированных» и «чувствительных» к привилегиям команд.
31. Реализация многозадачности в защищенном режиме. Информационные структуры, создаваемые ОС. Программная инициализация переключения: непосредственная и через шлюз задачи.
32. Механизм выполнения переключения задач процессором в защищенном режиме.
33. Организация прерываний в защищенном режиме. Источники и типы прерываний. Информационные структуры для процессора: Таблица прерываний, типы дескрипторов прерываний. 
34. Механизм выполнения прерывания процессором в защищенном режиме.



Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
текущего контроля  по дисциплине (модулю)
«Операционные системы»
При проведении текущей аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.
Примерный перечень вопросов

Основные понятия. Система прерываний
1.	Две основные задачи операционной системы
2.	Что называют «системным сервисом» ОС?
3.	Что называют «ресурсом» вычислительной системы?
4.	Дайте определение понятию «система прерываний»
5.	Какие типы прерываний существуют в вычислительной системе и их источ-ники?
6.	Как поступают в процессор сигналы прерываний от множества внешних устройств?
7.	Что означает «маскируемые» и «немаскируемые» прерывания?
8.	Каково участие ОС в создании системы прерываний? 
9.	Что такое «обработчик прерывания»?
10.	Что содержит Таблица прерываний ?
11.	Как по номеру прерывания процессор узнает адрес  обработчика прерывания?

Управление процессами
1.	В чем суть однозадачного способа организации исполнения программ?
2.	В чем суть  многозадачной организации исполнения программ?
3.	В чем разница понятий «программа» и «процесс»?
4.	Какие 3 информационные структуры создает Диспетчер процессов в много-задачном режиме?
5.	Что называют «контекстом процесса»?
6.	Что может произойти с процессом, который находится в текущий момент в состоянии «выполнение»? Каковы возможные действия Диспетчера процессов?
7.	Чем состояние процесса «готовность» отличается от состояния «ожидание»?
8.	В чем суть действий по  «переключению процессов»?
9.	Какая часть процесса переключения должна  выполняться аппаратно?
10.	Для каких процессов может потребоваться «синхронизация»?
11.	Что означает термин «гонки» процессов?
12.	Какие программные способы предпринимают ОС для исключения гонок?
13.	Что такое «тупик» процессов? 

Методы управления памятью
1.	В чем суть статических методов управления памятью?
2.	Что такое «фрагментация» памяти?
3.	Какова суть  динамического управления памятью?
4.	Какие недостатки статических методов позволяют преодолеть динамические способы управления памятью?
5.	Что означает термин «подкачка» (своппинг)?
6.	В чем суть «сегментного» управления памятью?
7.	Как процессор вычисляет физические адреса памяти при сегментном управ-лении?
8.	Какой недостаток сегментной модели управления должен преодолеть стра-ничный способ управления памятью?
9.	Суть  «страничного» управления памятью
10.	Как задается адрес памяти в программе при страничном управлении?
11.	Как интерпретирует процессор программный адрес памяти при страничной адресации?

Логическая организация жесткого диска
1.	Геометрия жесткого диска
2.	Способы программной адресации секторов: CHS, LBA  
3.	Понятие раздела и логических дисков. Типы разделов, их отличия
4.	Таблица разделов. Ее место размещения, содержание дескриптора раздела.
5.	Структура расширенного раздела. 
6.	Особенность размещения системной информации о делении расширенного раздела
7. 	Пересчитайте CHS координату сектора (0, 2,17) в LBA координату
8.	Вы хотите на жестком диске иметь 8 логических дисков. Какую конфигурацию ЖД вы можете предложить?
9.	Почему первый созданный раздел на ЖД начинается не с самого первого сектора (LBA=0), а с LBA=63  ?
10.	Сколько байтов содержат четыре сектора?
11.	Как посчитать информационный объем (в байтах) вашего жесткого диска?
12.	Сколько «активных» разделов может быть на ЖД?
13.	На сколько логических дисков можно поделить расширенный раздел?
14.	В каком случае Главный загрузчик выдает сообщение “Missing operation system”?

Организация файловых систем
1.	«Форматирование» - это ….
2.	Внутренняя структура логического диска  зависит от  . . . . 
3.	Первый сектор любого логического диска называется . . ..  
4.	Каталог – это .  .  .  .  .  .  .
5.	Отражает ли отображаемое дерево каталогов и файлов в логическом диске их физическое размещение?
6.	Когда создается Корневой каталог в логическом диске?
7.	Какими «единицами» операционная система выделяет файлам/каталогам место на  логическом диске?   
8.	Укажите возможные размеры кластера (в секторах)
9.	Файл имеет информационный размер 13224 байта. Размер кластера – 4 сектора.  Сколько кластеров будет выделено файлу?  Показать расчет
10.	Сколько неиспользованного пространства (в байтах) останется в последнем кластере файла (вопрос 17)?  Показать расчет
11.	Файлу выделены кластеры 15, 16, 25, 26, 27, 30 и 31. Какова степень фрагментации этого файла? 
12.	Фрагментация файлов/ каталогов приводит к . . . .  
13.	Какова  задача дефрагментации? 
14.	Что означают цифры в названии файловой системы FAT12, FAT16, FAT32?
15.	 Различия системной области логического диска  FAT12/16 и  FAT32?
16.	Как определить,  с какого сектора начинается область кластеров на логических дисках FAT?  
17.	Нумерация кластеров  на логических дисках FAT  начинается с ….   ?
18.	Что ограничивает максимальный размер логического диска FAT?
Где указывается номер начального кластера, выделенного объекту (файлу/каталогу) ?
19.	Каково назначение Таблицы размещения?
20.	Сколько дескрипторов будет создано в Таблице размещения после форматирования? Какой код они будут содержать?
21.	Файл на логическом диске FAT32 занимает один кластер.  Какой код  ( в hex ) будет  в дескрипторе этого кластера в Таблиц размещения?   (напишите 4-байтный код) ?
22.	Каков размер записи об объекте в каталогах файловых систем FAT (в байтах)?
23.	Перечислите  атрибуты (признаки)  записи о файле/каталоге 
24.	Как отличить  запись о файле  от записи о каталоге?
25.	Какая запись может присутствовать  только в корневом каталоге FAT ?
26.	Какие две записи есть в любом вложенном каталоге, но отсутствуют в корневом ? 
27.	Как будет  записано короткое имя  (11 символов) в стандартной записи каталога  для файла с длинным именем:   Internet_File_ 25.html   ?
28.	Объект создан в 15 часов 37 минут 29 секунд. Какое значение секунд будет записано в поле Время создания в стандартной записи? Напишите в 10-м виде
29.	Объект создан  19 августа 2017 года. Какое значение года будет записано в поле Дата создания в записи об объекте? Напишите в 10-м виде
30.	Для чего создаются «вторичные записи» в каталогах?
31.	Сколько вторичных записей каталога будет создано  для файла с именем     Конспект_по Операционным_системам.doc  ?
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