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Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, не зачтено – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 5.
Компетенция: ПК-1 - Способен организовывать эксплуатацию объектов аэропортовой инфраструктуры согласно виду аэропортовой деятельности с учетом развития цифровых технологий.
Результаты обучения:
· Знает: нормативно-технологические требования к объектам: Воздушный кодекс РФ, Федеральные авиационные правила (ФАП), стандарты ИКАО/IATA, принципы зонирования и пропускной способности пассажирских и грузовых терминалов; методы эксплуатации строительных конструкций и систем: правила ведения технической документации, периодичность осмотров, регламенты технологических карт содержания зданий, устройство инженерных сетей и вертикального транспорта; системы автоматизации, контроля и безопасности: принципы работы цифровых систем диспетчеризации инженерного обеспечения (BMS), оборудования досмотра, а также нормы пожарной, авиационной и антитеррористической безопасности объектов.

· Умеет: интерпретировать нормативно-техническую документацию: применять регламенты, стандарты и технологические карты для организации надзора за элементами инфраструктуры, включая обеспечение доступности объектов для МГН; организовывать ремонтные и эксплуатационные мероприятия: планировать виды осмотров, составлять дефектные ведомости, графики текущего и капитального ремонта зданий без остановки операционной деятельности аэропорта; использовать средства мониторинга и автоматизации: применять методы неразрушающего контроля для оценки износа конструкций и использовать данные автоматизированных систем (BMS) для управления параметрами инженерных сетей.

· Владеет: навыками технического аудита и документирования: практическим опытом проведения осмотров зданий, инструментального мониторинга несущих конструкций и ведения технических паспортов и журналов эксплуатации объектов; технологиями эксплуатационного и клинингового содержания: методами реализации технологических карт по обслуживанию кровель, фасадов, внутренних зон АВК, лифтового хозяйства, эскалаторов и телескопических трапов; алгоритмами обеспечения безопасности и действий в ЧС: навыками контроля систем противопожарной защиты, разграничения контролируемых зон аэровокзала и координации персонала при эвакуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.


Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Какая зона аэропортового комплекса обеспечивает непосредственную взаимосвязь между пассажирским/грузовым терминалами и местами стоянки воздушных судов для их обслуживания?
Выберите один правильный ответ
А) Привокзальная площадь;
Б) Перрон аэродрома;
В) Складская зона ГСМ;
Г) Контролируемая зона безопасности (КЗБ).

	2. В соответствии с какими стандартами при эксплуатации зданий аэровокзалов должно обеспечиваться беспрепятственное передвижение лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения?
Выберите один правильный ответ
А) Национальные строительные нормы (СП/СНиП) и стандарты доступности ИКАО (Приложение 9);
Б) Стандарты IATA по центровке воздушных судов (AHM 560);
В) Санитарные правила для бортового питания;
Г) Правила пожарной безопасности для складских помещений.

	3. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является главным документом, регулирующим правовые основы использования воздушного пространства и деятельность в области гражданской авиации?
Выберите один правильный ответ
А) Градостроительный кодекс РФ;
Б) Федеральный закон «О техническом регулировании»;
В) Воздушный кодекс РФ;
Г) Устав автомобильного транспорта.

	4. Что является ключевым расчетным показателем при определении необходимых площадей операционных залов и количества технологического оборудования в аэровокзальном комплексе (АВК)?
Выберите один правильный ответ
А) Среднегодовая температура в регионе расположения аэропорта;
Б) Грузоподъемность самого крупного типа принимаемого ВС;
В) Пропускная способность терминала (пассажиров в час);
Г) Общая площадь привокзальной площади.

	5. Какое технологическое устройство используется в багажных отделениях аэропортов для автоматического считывания бирок и распределения чемоданов по конкретным рейсам в зоны комплектования?
Выберите один правильный ответ
А) Ручной металлодетектор;
Б) Автоматизированная система сортировки багажа (BHS) с лазерными или RFID-сканерами;
В) Ленточный транспортер выдачи багажа (карусель);
Г) Интроскоп досмотра ручной клади.

	6. В какой специальной температурной зоне грузового комплекса должны храниться фармацевтические препараты и скоропортящиеся товары (PER)?
Выберите один правильный ответ
А) В зоне хранения опасных грузов (открытая площадка);
Б) В отапливаемом сухом складе общего назначения;
В) В специализированных холодильных и морозильных камерах;
Г) На транзитном рамповом участке.

	7. Какой документ является главным эксплуатационным паспортом здания, в который заносятся основные архитектурно-строительные характеристики, данные о проведенных ремонтах и текущем техническом состоянии?
Выберите один правильный ответ
А) Технический паспорт здания (сооружения);
Б) Журнал учета рабочего времени персонала;
В) Дефектная ведомость на текущий месяц;
Г) Акт проверки пожарных гидрантов.

	8. Для чего разрабатываются и применяются технологические карты эксплуатационного содержания элементов аэровокзала?
Выберите один правильный ответ
А) Для расчета стоимости авиабилетов;
Б) Для установления четкого порядка, периодичности и методов выполнения работ по обслуживанию конструкций, кровли, фасадов и клининга;
В) Для фиксации времени взлета и посадки воздушных судов;
Г) Для согласования графиков движения рейсов авиакомпаний.

	9. Как называется автоматизированная система управления и диспетчеризации, которая в реальном времени мониторит и управляет системами отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения современного АВК?
Выберите один правильный ответ
А) ERP (Enterprise Resource Planning);
Б) BMS (Building Management System);
В) AODB (Airport Operational Database);
Г) FIDS (Flight Information Display System).

	10. К какой категории технологического оборудования АВК относятся телескопические трапы (телетрапы)?
Выберите один правильный ответ
А) Вспомогательные клининговые средства;
Б) Оборудование терминала для беспрепятственного прохода пассажиров непосредственно из здания в воздушное судно;
В) Перронный спецавтотранспорт общего назначения;
Г) Системы вертикального транспорта внутри здания.

	11. Какое понятие описывает постепенное ухудшение первоначальных технико-эксплуатационных качеств строительных конструкций (прочности, надежности) под воздействием высокой пассажирской нагрузки и природных факторов?
Выберите один правильный ответ
А) Физический износ;
Б) Функциональный износ;
В) Моральный износ;
Г) Экономический износ.

	12. Какое мероприятие является обязательным при проведении текущего ремонта напольного покрытия в операционном зале АВК в условиях действующего аэропорта?
Выберите один правильный ответ
А) Полное закрытие пассажирского терминала на вход и выход;
Б) Установка сплошных защитных ограждений, сигнальных знаков и организация временных безопасных путей обхода для пассажиров;
В) Приостановка всех рейсов базовой авиакомпании;
Г) Перенос стоек регистрации на перрон аэропорта.

	13. На какие две основные зоны разделяется вся территория и здания аэропортового комплекса для обеспечения транспортной безопасности?
Выберите один правильный ответ
А) На коммерческую и административную зоны;
Б) На зону вылета и зону прилета;
В) На контролируемую зону (воздушную) и неконтролируемую зону (общедоступную);
Г) На багажную зону и пассажирскую галерею.

	14. К какому типу оборудования относятся стационарные интроскопы, устанавливаемые на входах в АВК и в зонах предполетного контроля?
Выберите один правильный ответ
А) Системы автоматизации инженерных сетей (BMS);
Б) Технические средства досмотра пассажиров, багажа и ручной клади;
В) Информационные табло отображения рейсов;
Г) Устройства весового контроля грузов.

	15. Какая система инженерного обеспечения АВК обязана автоматически включиться при срабатывании датчиков пожарной сигнализации для безопасной эвакуации пассажиров из зон задымления?
Выберите один правильный ответ
А) Система оборотного водоснабжения;
Б) Система противодымной вентиляции (дымоудаления) и подпора воздуха;
В) Центральная система кондиционирования воздуха (HVAC);
Г) Система автоматической сортировки багажа.



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1. Из каких архитектурно-планировочных элементов состоит генеральный план аэропортового комплекса и как именно они взаимосвязаны между собой для обеспечения непрерывности технологического цикла?

	2. Какие параметры и критерии лежат в основе деления гражданских аэропортов по классам и объемам перевозок согласно нормам законодательства?

	3. Какие специфические функциональные и архитектурно-строительные требования предъявляются к зданиям аэровокзалов из-за необходимости постоянного пребывания в них больших масс людей?

	4. Каков установленный порядок и ключевые этапы прохождения сертификации и лицензирования аэропортовой деятельности для оператора, планирующего эксплуатировать терминальные комплексы?

	5. С помощью каких механизмов, регламентов и технологических показателей осуществляется контроль качества и безопасности услуг, предоставляемых администрацией терминала авиаперевозчикам?

	6. Каковы основные архитектурно-конструктивные схемы зданий современных аэровокзалов и какие методы расчета пропускной способности используются при их проектировании?

	7. Как осуществляется детальное функциональное зонирование площадей внутри пассажирского терминала и какие требования предъявляются к размещению зон коммерческой деятельности (Duty Free, кафе, ритейл)?

	8. В чем заключаются принципиальные отличия в организации пассажиропотоков и расположении пунктов контроля внутри терминала для внутренних (ВВЛ) и международных (МВЛ) воздушных линий?

	9. Какие инженерно-технические и санитарно-гигиенические особенности имеет эксплуатация зданий цехов бортового питания (приаэродромных кухонь) и пожарно-спасательных станций аэропорта?

	10. Каков порядок организации, сроки проведения и правила оформления результатов плановых периодических и внеочередных осмотров несущих конструкций зданий аэровокзала?

	11. Каким образом реализуются повышенные требования к надежности и категорированию систем энергоснабжения объектов гражданской авиации и каковы действия автоматики при полном отключении внешнего питания?

	12. Какие регламентные работы и правила технического содержания установлены для безопасной эксплуатации эскалаторов, траволаторов и лифтового хозяйства в условиях круглосуточного пассажиропотока?

	13. Какие современные методы неразрушающего контроля и системы непрерывного геотехнического мониторинга применяются для оценки состояния фундаментов и каркасов терминалов?

	14. Как разрабатывается календарный план и какова специфика увязки графиков производства строительно-монтажных работ с суточным планом полетов аэропорта?

	15. Каков алгоритм действий дежурных инженерно-эксплуатационных служб аэровокзала при получении сигнала о ЧС природного характера (например, критический паводок или ураганный ветер, угрожающий конструкциям кровли)?
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