Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУЗОВ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ»
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Инструкция для выполнения заданий закрытого типа: 
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий; 
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: «зачтено» – 5 и более правильных ответов, «незачтено» – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа: 
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 7
Компетенция: 
ПК-2 Способен обеспечивать организацию и проведение технологических процессов с учетом вида аэропортовой деятельности.
Результаты обучения: 
Знает: общие принципы, ограничения и нормативные правовые документы, регулирующие технологические процессы перевозки опасных и других специальных грузов на воздушном транспорте; требования к эксплуатации складских помещений для хранения и отстаивания опасных и специальных грузов.
Умеет: классифицировать, идентифицировать, маркировать опасные и специальные грузы, а также выявлять недекларируемые опасные грузы и сертифицированную упаковку при выполнении технологических операций; оформлять необходимую документацию и применять соответствующие требования безопасности для пассажиров и экипажей воздушных судов при организации процесса перевозки.
Владеет: навыками проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещения, отстаивания и правильной обработки опасных и других специальных грузов в складских помещениях; порядком действий с опасными грузами при возникновении аварийных ситуаций в процессе осуществления аэропортовой деятельности.

Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Грузовая отправка – это: 
Выберите один правильный ответ 
1) одно или несколько грузовых мест, принятых от одного грузоотправителя, одновременно и в один адрес, следующие по одной авиагрузовой накладной одному грузополучателю; 
2) любая собственность, перевозимая на воздушном судне, за исключением почты и багажа; 
3) изделия или вещества, создающие угрозу для здоровья и безопасности полета; 
4) процесс загрузки багажно-грузовых отсеков ВС.

	[bookmark: _Hlk152861140]2. Грузовое место – это: 
Выберите один правильный ответ
1) имущество авиакомпании;
2) совокупность упаковки и ее содержимого, подготовленная к перевозке; 
3) зона на складе для временного хранения;
4) контейнер или поддон.

	3. Авиагрузовая накладная (AWB) представляет собой: 
Выберите один правильный ответ
1) контракт на перевозку груза между отправителем и авиакомпанией; 
2) техническую спецификацию воздушного судна;
3) инструкцию для службы авиационной безопасности;
4) акт о неисправностях при перевозке.

	4. Тяжеловесный груз — это: 
Выберите один правильный ответ
1) груз, вес одного грузового места которого менее 80 кг; 
2) груз, требующий применения температурного режима;
3) груз, вес одного грузового места которого превышает 80 кг; 
4) груз, требующий обязательного сопровождения.

	5. Негабаритный груз — это: 
Выберите один правильный ответ
1) груз, который не помещается в стандартный контейнер;
2) груз, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры загрузочных люков и/или грузовых отсеков пассажирских воздушных судов; 
3) любой груз массой более 1 тонны;
4) груз с объявленной ценностью.

	6. Кто осуществляет первичный прием груза к перевозке? 
Выберите один правильный ответ
1) экипаж воздушного судна;
2) служба досмотра аэропорта;
3) перевозчик или уполномоченный агент; 
4) грузополучатель.

	7. Основной международный документ ИКАО, регламентирующий безопасную перевозку опасных грузов по воздуху: 
Выберите один правильный ответ
1) Чикагская конвенция (Приложение 1);
2) Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (Doc 9284 ИКАО); 
3) Руководство по экономике аэропортов;
4) Правила ИАТА по перевозке живых животных.

	8. Кто несет ответственность за правильную классификацию, упаковку и маркировку опасного груза перед предъявлением его к перевозке? 
Выберите один правильный ответ
1) Перевозчик; 
2) Грузоотправитель; 
3) Оператор склада;
4) Командир воздушного судна.

	9. Каким документом командир воздушного судна информируется о наличии опасных грузов на борту? 
Выберите один правильный ответ
1) Пассажирским манифестом;
2) Командирским извещением (NOTOC); 
3) Сертификатом летной годности;
4) Багажной ведомостью.

	10. Сколько классов опасных грузов выделяют согласно международной классификации ООН/ИКАО? 
Выберите один правильный ответ
1) 3 класса;
2) 5 классов;
3) 9 классов; 
4) 12 классов.

	11. На какие группы упаковывания (в зависимости от степени опасности) делятся опасные грузы большинства классов? 
Выберите один правильный ответ
1) Группы I (высокая опасность), II (средняя опасность), III (низкая опасность); 
2) Класс А, Класс B, Класс C;
3) Обычные и специальные;
4) Легкие, средние, тяжелые.

	12. К какому классу опасности относятся радиоактивные материалы? 
Выберите один правильный ответ
1) Класс 1;
2) Класс 3;
3) Класс 7; 
4) Класс 9.

	13. Маркировка IMP-кодом используется для: 
Выберите один правильный ответ
1) обозначения типа воздушного судна;
2) категоризации опасных и специальных грузов при бронировании и обработке; 
3) указания массы багажа;
4) расчета расхода топлива.

	14. Что означает понятие «опасные грузы в освобожденных количествах»? 
Выберите один правильный ответ
1) Грузы, за перевозку которых не взимается плата;
2) Опасные грузы, перевозимые в очень малых количествах, к которым применяются менее строгие требования по упаковке и маркировке; 
3) Грузы, освобожденные от таможенного контроля;
4) Грузы, от которых отказался грузополучатель.

	15. Куда наносятся знаки опасности и маркировка при подготовке опасного груза к перевозке? 
Выберите один правильный ответ
1) Только на авианакладную;
2) На внешнюю поверхность каждого грузового места; 
3) На внутреннюю упаковку;
4) Исключительно на контейнер или поддон.



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1. Дайте определение понятию «опасный груз». Какие ограничения и запреты накладываются на перевозку опасных веществ воздушным транспортом? 
(Дайте развернутый ответ)

	2. Перечислите и охарактеризуйте основные 9 классов опасных грузов согласно международной классификации. 
(Дайте развернутый ответ)

	3. Объясните назначение и разницу между маркировочными знаками, знаками опасности и знаками манипуляции при подготовке грузового места к отправке. 
(Дайте развернутый ответ)

	4. Какие требования предъявляются к упаковыванию опасных грузов? Расскажите о группах упаковывания (I, II, III) и их значении. 
(Дайте развернутый ответ)

	5. Охарактеризуйте порядок действий наземного персонала аэропорта при возникновении инцидентов с опасными грузами на земле. Какая отчетность предусмотрена в таких случаях? 
(Дайте развернутый ответ)

	6. Раскройте основные условия договора воздушной перевозки грузов. Каково назначение авиагрузовой накладной (AWB) и кто имеет право ее подписывать? 
(Дайте развернутый ответ)

	7. Каковы основные права и ответственность перевозчика и грузоотправителя при оформлении и отправке опасных и специальных грузов? 
(Дайте развернутый ответ)

	8. Опишите технологию обработки грузов в аэропорту на отправление (от приема груза на склад до погрузки на борт ВС). 
(Дайте развернутый ответ)

	9. Опишите технологию обработки грузов в аэропорту на прибытие (от выгрузки из ВС до выдачи грузополучателю). 
(Дайте развернутый ответ)

	10. Назовите нормативные документы и опишите особенности технологии перевозки живых животных. Какие требования предъявляются к их упаковке и сопроводительной документации? (Дайте развернутый ответ)

	11. Приведите классификацию скоропортящихся грузов. Опишите технологию перевозки продуктов питания, вакцин и биологических препаратов. (Дайте развернутый ответ)

	12. Каковы особенности приема, транспортировки и размещения в ВС тяжеловесных и негабаритных грузов? Перечислите требования к упаковке таких грузов. (Дайте развернутый ответ)

	13. Что такое средства пакетирования (ULD)? Перечислите основные типы авиационных грузовых контейнеров и поддонов и особенности технологии перевозки грузов в них. (Дайте развернутый ответ)

	14. Объясните процедуру информирования командира воздушного судна о наличии опасных грузов на борту (документ NOTOC). (Дайте развернутый ответ)

	15. Каковы требования по информированию пассажиров и экипажей воздушных судов относительно перевозки опасных веществ? Приведите примеры распознавания скрытых (необъявленных) опасных грузов. (Дайте развернутый ответ)



