Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ АЭРОДРОМОВ И ВЕРТОДРОМОВ»
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Инструкция для выполнения заданий закрытого типа: 
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий; 
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;
- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;
- критерии оценивания: «зачтено» – 5 и более правильных ответов, «незачтено» – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа: 
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 6
Компетенция: 
ПК-4 Способен эксплуатировать информационные и управляющие технические системы, оборудование и объекты аэропортовой инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в сфере аэропортовой деятельности.
Результаты обучения: 
Знает: требования нормативных правовых документов, регламентирующих эксплуатационное содержание и ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры (аэродромов, вертодромов; принципы работы и назначение информационных, управляющих технических систем и средств механизации, применяемых при аэродромном обеспечении полетов.
Умеет: эксплуатировать оборудование и объекты аэропортовой инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями и классификацией выполняемых работ; рассчитывать необходимое количество машин и механизмов для поддержания элементов летного поля в эксплуатационном состоянии в различные периоды года.
Владеет: навыками организации и проведения ремонтно-эксплуатационных мероприятий по содержанию искусственных и грунтовых покрытий, внутриаэропортовых дорог и площадей; навыками составления технологических карт на выполнение работ по содержанию элементов летного поля с применением аэродромной техники и химических реагентов.

Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Метод «ACN — PCN» используется для:   
Выберите один правильный ответ
1) расчета расхода авиатоплива;
2) определения возможности эксплуатации воздушных судов на аэродроме по несущей способности покрытий;   
3) расчета пропускной способности аэровокзала;
4) оценки орнитологической обстановки.

	[bookmark: _Hlk152861140]2. Для оценки условий торможения на взлетно-посадочной полосе измеряется: 
Выберите один правильный ответ
1) коэффициент сцепления; 
2) толщина асфальтобетона;
3) уровень шума;
4) светоотражающая способность разметки.

	3. К мероприятиям по подготовке летного поля в весенне-летний период (ВЛП) обязательно относится:   
Выберите один правильный ответ
1) распределение химических реагентов для борьбы с гололедом;
2) обслуживание водоотводных и дренажных систем;   
3) снегозадержание;
4) уплотнение снежного покрова.

	4. С какой целью проводится дефектация жестких и нежестких покрытий аэродрома?   
Выберите один правильный ответ
1) Для визуальной оценки состояния покрытий и планирования ремонтных работ;   
2) Для определения курса взлета и посадки;
3) Для расчета количества авиатоплива;
4) Для расстановки спецтехники на перроне.

	5. Что означает аббревиатура БАСА?   
Выберите один правильный ответ
1) Базовый авиационный спасательный агрегат;
2) Блок автоматических систем аэродрома;
3) База аэродромной службы аэропорта;   
4) Бортовая авиационная система автоматики.

	6. Какая техника наиболее эффективна для очистки ИВПП от свежевыпавшего снега?   
Выберите один правильный ответ
1) Ассенизационные машины;
2) Плужно-щеточные машины;   
3) Ленточные транспортеры;
4) Тягачи для буксировки воздушных судов.

	7. Для удаления льда и борьбы с зимней скользкостью на ИВПП применяется:   
Выберите один правильный ответ
1) распределение гранулированных химических реагентов;   
2) уплотнение льда катками;
3) поливка водой;
4) обработка пенообразователем.

	8. На гидроаэродромах и летных полях в районах Крайнего Севера при эксплуатации грунтовых ВПП (ГВПП) часто применяется технология:   
Выберите один правильный ответ
1) укладки железобетонных плит ПАГ-14 поверх снега;
2) подготовки летных полей методом снегоочистки и уплотнения снега;   
3) полного растапливания снега тепловыми пушками;
4) асфальтирования снежного покрова.

	9. Обеспечение безопасности от столкновения воздушных судов с птицами относится к:   
Выберите один правильный ответ
1) метеорологическому обеспечению;
2) орнитологическому обеспечению полетов;   
3) электросветотехническому обеспечению;
4) штурманскому обеспечению.

	10. Документ, содержащий алгоритм выполнения работ, нормы времени и перечень необходимой техники для конкретной операции на летном поле — это:   
Выберите один правильный ответ
1) генеральный план аэропорта;
2) технологическая карта;   
3) акт дефектации;
4) сертификат эксплуатанта.

	11. Что необходимо учитывать при расчете объема снегоприноса к взлетно-посадочной полосе?   
Выберите один правильный ответ
1) Режим работы аэровокзала;
2) Климатические факторы и площадь очищаемых элементов летного поля;   
3) Количество пассажиров на рейсах;
4) Несущую способность ВПП.

	12. Для предотвращения образования снежных вихрей при эксплуатации вертодромов в ОЗП осуществляют:   
Выберите один правильный ответ
1) заливку площадки водой;
2) очистку или уплотнение снежного покрова на посадочной площадке;   
3) демонтаж светосигнального оборудования;
4) высадку деревьев вокруг вертодрома.

	13. Пропускная способность ВПП зависит от:   
Выберите один правильный ответ
1) интервалов при чередовании взлетно-посадочных операций;   
2) вместимости пассажирского терминала;
3) длины маршрута воздушного судна;
4) количества стоек регистрации.

	14. Дневная маркировка искусственных покрытий аэродрома наносится для:   
Выберите один правильный ответ
1) улучшения коэффициента сцепления;
2) обозначения границ ВПП, РД, мест стоянок и обеспечения безопасного маневрирования ВС;   
3) защиты бетона от коррозии;
4) предотвращения скопления воды.

	15. Внутриаэропортовые дороги и привокзальные площади обслуживаются с целью:   
Выберите один правильный ответ
1) подготовки к взлету воздушных судов;
2) уборки территории, содержания водоотводных сооружений и борьбы с зимней скользкостью;   
3) установки навигационных маяков;
4) проведения предполетного досмотра пассажиров.



Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1. Опишите порядок государственной регистрации и ввода аэродромов в эксплуатацию. Какие нормативно-правовые акты регламентируют этот процесс?
(Дайте развернутый ответ)

	2. Объясните суть метода «ACN — PCN» при определении возможности эксплуатации воздушных судов на искусственном покрытии аэродрома. 
(Дайте развернутый ответ)

	3. Охарактеризуйте методы визуальной оценки и дефектации жестких и нежестких покрытий аэродромов. Какие виды ремонтных работ назначаются по итогам дефектации? 
(Дайте развернутый ответ)

	4. Как осуществляется оценка условий торможения на ИВПП? Опишите процесс измерения коэффициента сцепления. 
(Дайте развернутый ответ)

	5. Перечислите основные мероприятия по содержанию летного поля с искусственными и грунтовыми покрытиями в весенне-летний период (ВЛП).   
(Дайте развернутый ответ)

	6. Каковы особенности обслуживания водоотводных и дренажных систем летного поля? Почему их исправность критична для безопасности полетов?   
(Дайте развернутый ответ)

	7. Опишите зимнее содержание летных полей в осенне-зимний период (ОЗП). Какие мероприятия применяются для снегозадержания?   
(Дайте развернутый ответ)

	8. В чем заключаются особенности содержания гидроаэродромов и летных полей на Крайнем Севере (технологии снегоочистки и уплотнения)? 
(Дайте развернутый ответ)

	9. Объясните алгоритм выбора специализированных машин и химических реагентов для удаления льда и снега с искусственных покрытий аэродрома.   
(Дайте развернутый ответ)

	10. Опишите порядок разработки технологической карты на выполнение работ плужно-щеточными машинами. Какие исходные параметры необходимы для ее составления? 
(Дайте развернутый ответ)

	11. Что включает в себя понятие «База аэродромной службы аэропорта» (БАСА)? Перечислите состав ее зданий, сооружений и основные требования к ним.   
(Дайте развернутый ответ)

	12. Объясните алгоритм расчета необходимого количества машин и механизмов для поддержания элементов летного поля в эксплуатационном состоянии.   
(Дайте развернутый ответ)

	13. Как рассчитывается пропускная способность ВПП, работающей в режиме чередования взлетающих и приземляющихся ВС? Какие факторы на нее влияют?   
(Дайте развернутый ответ)

	14. Перечислите правила дневной маркировки аэродромов с искусственными покрытиями и требования к маркировке высотных препятствий. 
(Дайте развернутый ответ)

	15. Охарактеризуйте мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов. Как аэродромная служба взаимодействует с другими службами для минимизации орнитологических рисков?   
(Дайте развернутый ответ)



