Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - «Основы надежности машин».

Вопросы для зачета
1. Влияние на надежность механических систем нагрузочного фактора. 
2. Влияние на надежность механических систем климатического фактора. 
3. Влияние на надежность механических систем температуры.
4. Влияние на надежность механических систем солнечной  радиации.
5. Влияние на надежность механических систем влажности воздуха.
6. Влияние на надежность механических систем фактора внешней среды.  
7. Влияние на надежность механических систем субъективного фактора.
8.Виды трения.
9.Роль учёных в развитии теории трения.
10.Изнашивание.
11.Виды изнашивания.
12.Факторы, влияющие на изнашивание элементов механических систем.
13. Предельный и допустимый износ.
14.Методы оценки износа элементов механических систем.
15.Классификация отказов: условия возникновения, характер проявления, возможность устранения.
16.Условия возникновения отказов: по характеру возникновения, по причине, по времени возникновения, по степени взаимодействия.
17.Отказы по характеру возникновения: постепенные, внезапные.
18.Отказы по причине: конструкционные, производственные, эксплуатационные..
19.Отказы по времени возникновения: во время хранения, во время транспортирования, во время обкатки и испытания, при эксплуатации.
20.Отказы по степени взаимодействия: независимый, зависимый.
21.Отказы по характеру проявления: по устойчивости (устойчивый, самоустраняющийся), по последствиям (функциональный, параметрический).
22.Возможность устранения отказа: по возможности устранения (устранимый, не устранимый), по способу устранения (замена отказавшего элемента, техническое обслуживания: регулировка, настройка, очистка, смазка и т.д.).
23.Качество.
24.Свойства надёжности.
25.Сохраняемость, определение, количественные показатели.
26.Ремонтопригодность, определение, количественные показатели.
27.Безотказность, определение, количественные показатели.
28.Долговечность, определение, количественные показатели.
29.Методы обеспечения надёжности машин на этапе проектирования.
30. Методы обеспечения надёжности машин на этапе изготовления.
31. Методы обеспечения надёжности машин на этапе эксплуатации.
32. Законы распределения, используемые в теории надёжности.
33.Нормальное распределение.
34.Экспоненциальное распределение.
35.Порядок обработки статистических данных.
36.Порядок построения гистограммы и её назначение.
37.Построение теоретической кривой нормального закона распределения.
38.Порядок определения математического ожидания.
39. Порядок определения среднего квадратичного отклонения.
40.Определение границ интервалов.

Вопросы для курсовой работы
[bookmark: _GoBack]1. Классификация отказов по характеру возникновения.
2. Постепенный отказ.
3. Внезапный отказ.
4. Классификация отказов по причине возникновения.
5. Конструктивные отказы.
6. Производственные отказы.
7. Эксплуатационные отказы.
8. Классификация отказов по времени возникновения. 
9. Отказы во время хранения.
10. Отказы во время транспортирования.
11. Отказы во время обкатки.
12. Отказы во время испытаний.
13. Классификация отказов по степени  взаимодействия.
14. Независимый отказ.
15. Зависимый отказ.
16. Классификация отказов по возможности устранения.
17. Устранимый отказ.
18. Неустранимый отказ.
19. Классификация отказов по способу устранения.
20.Устранение отказа заменой отказавшего элемента.
21.Устранение отказа регулировкой.
22.Устранение отказа очисткой.
23.Устранение отказа смазкой.
24. Свойства надёжности.
25. Сохраняемость (определение, количественные показатели). 
26. Ремонтопригодность (определение, количественные показатели).
27. Безотказность (определение, количественные показатели).
28. Долговечность (определение, количественные показатели).
29. Наработка на отказ (дать определение, расчёт).
30. Пути повышения надёжности машин.
31. Пути повышения надёжности машин (при проектировании).
32. Пути повышения надёжности машин (при изготовлении).
33. Пути повышения надёжности машин (при эксплуатации).
34. Для повышения надёжности машин шире применять гидравлический привод (раскрыть суть процесса, привести примеры).
35. Для повышения надёжности машин шире применять бесконтактные системы управления (раскрыть суть процесса, привести примеры).
36. Для повышения надёжности машин шире применять качественные материалы (раскрыть суть процесса, привести примеры).
37. Для повышения надёжности машин шире применять композиционные материалы (раскрыть суть процесса, привести примеры).
38. Для повышения надёжности машин шире применять унификацию деталей и агрегатов (раскрыть суть процесса, привести примеры).
39. Для повышения надёжности машин правильно выбирать расчётный режим работы машин (раскрыть суть процесса, привести примеры).
40. Для повышения надёжности машин применять резервирование (раскрыть суть процесса, привести примеры).
41.Для повышения надёжности машин шире применять автоматические системы управления машин (раскрыть суть процесса, привести примеры).
42. Цель и порядок построения структурной схемы машины.
43. Расчет структурной схемы машины.
44. Возможные состояния механической системы.
45. Исправное состояние механической системы.
46. Неисправное состояние механической системы.
47. Работоспособное состояние механической системы.
